**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Theo công văn mời chào giá số .........../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)****có VAT** | **Thành tiền (VND)****có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa gạch lát nền bị bộp, vỡ | - Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ.- Yêu cầu kỹ thuật gạch lát nền, kích thước 600 x 600 mm:  + Độ lệch theo kích thước làm việc (cạnh): ± 0,3% (± 1,0 mm);  + Độ lệch theo kích thước làm việc (chiều dày): ± 5% (± 0,5 mm); + Độ lệch của độ vuông góc theo kích thước làm việc: ± 0,3% (± 1,5 mm);  + Độ lệch của độ thẳng cạnh theo kích thước làm việc: ± 0,3% (± 0,8 mm);  + Độ lệch của độ vênh góc theo kích thước làm việc: ± 0,4% (± 1,8 mm);  + Độ bền uốn: ≥ 32 N/mm²; + Độ hút nước: ≤ 0,6%; + Chủng loại: gạch thạch anh không men, nhóm BIa. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Màu gạch thay mới phải trùng hoặc tương đương với màu của viên gạch bị vỡ; + Keo chà ron phù hợp với yêu cầu sửa chữa ron gạch;+ Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao. | m2 | 584 |  |  |
| 2 | Bảo trì sơn nước trong nhà 2 lớp hoàn thiện | - Bao gồm: nhân công, vật tư sơn, rulo, vật tư phụ khác;- Xử lý bề mặt trước khi sơn: cạo bỏ các chỗ sần sùi, phồng rộp, bả lại các vị trí lõm, xả phẳng và vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.- Yêu cầu kỹ thuật của sơn nước trong nhà: + Có khả năng kháng khuẩn tới 99,9% các loại vi khuẩn thông thường; + Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô: loại 0; + Độ phủ: khoảng 94 g/m2;  + Độ mịn: ≤ 20 μm;  + Độ rửa trôi: ≥ 100 chu kỳ; + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC): ≤ 18 g/L; + Thời gian khô bề mặt: ≤ 0,6 h.- Yêu cầu về nghiệm thu: + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục. | m2 | 13.597 |  |  |
| 3 | Sửa chữa ron gạch lát nền 250 x 250 mm nhà vệ sinh | - Cạo bỏ lớp ron cũ đến độ sâu tối thiểu 4mm- Bao gồm: nhân công, vật tư, keo chà ron, vật tư phụ.- Yêu cầu kỹ thuật keo chà ron: + Cường độ nén ≥ 15 Mpa; + Cường độ uốn ≥ 2,5 Mpa; + Độ co ngót ≤ 3 mm/m; + Độ hút nước sau 240 phút ≤ 5 g; + Độ mài mòn sâu ≤ 1000 mm3.- Yêu cầu về nghiệm thu: + Mạch ron lấp đầy lỗ hổng, keo ron phủ đầy bề mặt ron gạch, mịn và phẳng; không có hiện tượng đứt gãy mạch, bị rỗ hay nứt nẻ; + Ron gạch phải có độ bền vững chắc từ cấu trúc, liên kết cực tốt cùng mạch gạch. Bề mặt ron bóng đẹp, không bám bụi và nấm mốc; + Sau khi công việc hoàn thành, ron gạch phải có khả năng chống thấm tối đa và dễ vệ sinh khi cần thiết; + Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao. | m2 | 801 |  |  |
| 4 | Sửa chữa ron gạch ốp tường 250 x 400 mm nhà vệ sinh | m2 | 2.156 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- Vật tư sử dụng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Thực hiện theo bản vẽ đính kèm;

- Khảo sát thực tế trước khi thực hiện dịch vụ;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của bệnh viện (có thể phải làm ban đêm, thứ 7 và chủ nhật);

- Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;

- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2024**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)