**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rèm che y tế | - Yêu cầu chất liệu vải:  + Lưới rèm bằng sợi polyester dệt cứng, bề rộng lưới bằng 40 cm, chạy dọc khổ màn, trong mỗi băng lưới có các khoen móc màn;  + Màn vải bằng 100% polyester kháng khuẩn, chống cháy.  - Yêu cầu kiểu dáng, quy cách may:  + Mật độ đường chỉ: 4-5 mũi/cm đường may;  + Các đường chỉ diễu liền mạch không ghép nối giữa chừng;  + Lại mũi kỹ các đường may tại điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi đường may;  + Mép màn che: may viền 4 cm (hai bên), 9 cm (dưới chân màn che), chừa nếp gấp hơn 1,5 lần, màu chỉ trùng màu vải;  + Chiều cao rèm: 1,85 m (đã bao gồm lưới rèm).  - Màu sắc: màu vàng nhạt (vàng kem);  - Chi tiết rèm theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m | 998 |  |  |  |
| 2 | Hệ ray treo | - Yêu cầu hệ ray treo:  + Hệ ray treo bằng nhôm đúc chạy theo chiều rộng của rèm;  + Các đầu ray nhôm phải có chốt chặn;  + Ty treo lắp đặt từ sàn bê tông đến ray nhôm, phải có nắp chụp khi hoàn thiện, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 1,5 m;  + Móc treo rèm là những móc nhựa có hình lưỡi câu, có gắn 2 bánh xe trượt;  - Chi tiết hệ ray treo theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m | 173 |  |  |  |
|  |  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Chiều ngang của rèm theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện lắp đặt hệ ray treo;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)