**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vách kính khung inox | - Bao gồm: Khung inox, kính cường lực, khóa sàn và tay nắm inox;  - Khung inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x80 mm, dày ≥ 1,5 mm;  - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau:  + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%;  + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%;  + Độ cứng ≥ 179 HV.  - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình;  - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt;  - Kính cường lực 8 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;  - Ron bằng silicone trung tính;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 7 |  |  |  |
| 2 | Vách kính khung inox di động | - Bao gồm: Khung inox, kính cường lực và bánh xe;  - Khung inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 30x30 mm, dày ≥ 1,5 mm;  - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau:  + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%;  + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%;  + Độ cứng ≥ 179 HV.  - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình;  - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt;  - Bánh xe có đường kính 42 mm, có khóa chân;  - Kính cường lực 8 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;  - Ron bằng silicone trung tính;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 9,52 |  |  |  |
| 3 | Vách kính nẹp nhôm | - Kính cường lực 8 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;  - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng;  - Ron bằng silicone trung tính;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 3,47 |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | | | | |  |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ rang;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)