**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quầy tiếp nhận (2200 x 750 x 1100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm. - Có 03 ngăn kéo bàn phím. - Mặt đá granite. - Khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp bằng nhựa. - Ốp các mảng inox trang trí phía trước quầy. - Phụ kiện: 06 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo 03 bục để CPU (theo kích thước thực tế). |  |  | cái | 1 |  |  |
| 2 | Hộc tủ di động (450 x 400 x 600)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm. - Tủ có 03 hộc kéo có khóa. - Phụ kiện: 03 cặp ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa trung tâm. - Chân có bánh xe di chuyển dễ dàng. |  |  | cái | 2 |  |  |
| 3 | Tủ vật tư (750 x 400 x 2000)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm, 2 cánh dưới vát cạnh trên. - Phụ kiện: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  | cái | 2 |  |  |
| 4 | Bàn làm việc (700 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, mặt dày 25mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng dài. - Khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp bằng nhựa. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bục để CPU (theo kích thước thực tế). |  |  | cái | 1 |  |  |
| 5 | Locker sắt 12 ngăn (915 x 450 x 1830)mm | - Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 12 khoang để đồ. - Trên mỗi cánh có 1 ổ khóa, núm tay nắm, tai khóa móc. - Tương đương tủ locker sắt mã TU983-3K The One. |  |  | cái | 3 |  |  |
| 6 | Ghế đôn inox (Ø310x450)mm | - Đệm ghế: + Lõi ván ép dày 9mm, lót nệm mút D15 dày 20mm.  + Mặt trên bọc simili màu xanh (theo màu của bệnh viện) khổ 1m4 x 1m nặng >= 900gram. Bề mặt sau khi bọc simili phải phẳng, không bị nhăn, đùn cạnh. Mặt dưới ốp lót che mặt ván bằng simili màu xanh giống mặt trên. - Khung ghế bằng thép không gỉ 304, dày ≥1,2mm,  + Vòng tròn trên đường kính 160mm, vòng dưới đường kính 200mm.  + Chân có 04 thanh chống, có nút bọc chân chống ồn/trượt được bắt ốc vít vào chân ghế. Ốc vít ren nhuyễn, vít 5mm, dài 8mm. - Mặt nệm lọt lòng trong khung inox. |  |  | cái | 30 |  |  |
| 7 | Bàn sạc điện thoại (5290 x 420 x 560)mm | - Gỗ nhựa dày 9mm, mặt thấy phủ laminate màu vân gỗ. - Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm. - Bàn sạc được bắt cố định lên tường hiện hữu. Khoét lỗ âm ổ điện (ổ điện do Bệnh viện cấp). |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 8 | Cánh cửa tủ (700 x 1023)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ cùng màu với tủ hiện hữu. - Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm. - Phụ kiện: 02 cặp tay nắm, 02 ổ khóa, 12 bản lề. - Lắp vào tủ hiện hữu. |  |  | bộ | 2 |  |  |
| 9 | Ngăn kệ (1190 x 265)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm. - Gia cố lên tường/vách hiện hữu. |  |  | cái | 2 |  |  |
| 10 | Hộp đèn 01 mặt (1800 x 80 x 1000)mm | - Lưng ốp aluminium màu trắng dày 3mm, mặt ốp mica trắng sữa dày 5mm, nội dung cắt dán decal đỏ.  - Mặt hông ốp thanh nhôm U định hình bản rộng 80mm, dày >= 1.2mm, ghép góc vát 45o. - Sử dụng đèn LED module:  + Màu sắc: ánh sáng trắng.  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).  + Kích thước module: 67 x 16 mm.  + Công suất: 1.5W/module.  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.  + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn điện:  + Điện áp đầu vào danh định: 220V.  + Điện áp ra danh định: 12V.  + Công suất: 300W.  + Chế độ làm mát: Fan. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hiện hữu. - Các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |  |  | cái | 1 |  |  |
| 11 | Decal in kỹ thuật số | - Decal trắng sữa in kỹ thuật số cán màng mờ, dán lên vách kính hiện hữu. - File hình in nhà thầu tìm và cung cấp theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | m2 | 8 |  |  |
| 12 | Bảng tên phòng 1 mặt (320 x 100)mm | - Đế mica trong dày 10mm mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. - Mặt mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. - Nội dung cắt dán decal trắng. - Bề mặt sơn láng mịn, không trầy xước, đảm bảo màu sơn giống màu bệnh viện đang sử dụng. - Pát nhôm U bắt vít lên tường. |  |  | cái | 1 |  |  |
| 13 | Bảng tên 1 mặt thả treo (400 x 135)mm | - Đế mica trong dày 10mm mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. - Mặt mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. - Nội dung cắt dán decal trắng. - Bề mặt sơn láng mịn, không trầy xước, đảm bảo màu sơn giống màu bệnh viện đang sử dụng. - Dây treo dạng cáp có chiều dài phù hợp với vị trí lắp đặt, bắt lên trần thạch cao, có thanh dằn bằng thép không gỉ phía trên trần. |  |  | cái | 1 |  |  |
| 14 | Hộp đèn 02 mặt thả treo (1100 x 600 x 100)mm | - 02 mặt ốp mica trắng sữa dày 5mm, nội dung cắt dán decal đỏ.  - Mặt hông ốp thanh nhôm U định hình bản rộng 80mm, dày >= 1.2mm, ghép góc vát 45o. - Sử dụng đèn LED module:  + Màu sắc: trắng.  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).  + Kích thước module: 67 x 16 mm.  + Công suất: 1.5W/module.  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.  + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn điện:  + Điện áp đầu vào danh định: 220V.  + Điện áp ra danh định: 12V.  + Công suất: 300W.  + Chế độ làm mát: Fan. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Thanh treo bằng ống thép không gỉ dày >=1,2mm, đường kính 25mm, chiều cao phù hợp với vị trí gắn bảng. Gia cố bằng bulong lên khung canopy hiện hữu. - Các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |  |  | cái | 1 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lắp đặt, vận chuyển**  **và các chi phí liên quan khác** | | | | | | | |  |

* Yêu cầu báo giá:

Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày báo giá.

Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng … năm 2024  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |