**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Chủng loại, mã sản phẩm** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc (treo tường) (3600 x 400 x 650)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bàn có 06 hộc kéo, mặt vát cạnh - Bàn được gia cố pát treo lên tường (cách mặt đất 100mm) theo yêu cầu của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 2 | Tủ vật tư (treo tường) (3600 x 350 x 900)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu 12mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm. - Tủ có 18 khoang, cửa tủ có tay nắm, có khóa. - Phụ kiện: 36 bản lề, 18 ổ khóa, 18 tay nắm. - Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 3 | Hộp đèn 01 mặt (1670 x 60 x 400)mm | - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module:  + Màu sắc: ánh sáng trắng.  + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).  + Kích thước module: 67 x 16 mm.  + Công suất: 1.5W/module.  + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.  + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn điện:  + Điện áp đầu vào danh định: 220V.  + Điện áp ra danh định: 12V.  + Công suất: 300W.  + Chế độ làm mát: Fan. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 4 | Bảng tên phòng thả treo (400 x 135)mm | - Đế mica trong dày 10mm mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. - Mặt mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. - Nội dung cắt dán decal trắng. - Bề mặt sơn láng mịn, không trầy xước, đảm bảo màu sơn không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. - Dây treo dạng cáp có chiều dài phù hợp với vị trí lắp đặt, bắt lên trần thạch cao, có thanh dằn bằng thép không gỉ phía trên trần. |  |  |  | cái | 4 |  |  |
| 5 | Bảng tên phòng 1 mặt (310 x 130)mm | - Đế mica trong dày 10mm mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. - Mặt mica trong dày 3mm mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. - Nội dung cắt dán decal trắng. - Bề mặt sơn láng mịn, không trầy xước, đảm bảo màu sơn giống màu bệnh viện đang sử dụng. - Dán keo 2 mặt cường lực loại trong lên vách kính hiện hữu. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 6 | Ghế đệm xoay (Ø350 x620/750)mm | - Ghế đệm xoay, không lưng tựa, không tay. - Đệm ngồi bằng mút bọc simili màu đen. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen, KHÔNG có bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. - Không sử dụng ống nối ben hơi. |  |  |  | cái | 9 |  |  |
| 7 | Ghế đệm xoay (Ø350 x620/750)mm | - Ghế đệm xoay, không lưng tựa, không tay. - Đệm ngồi bằng mút bọc simili màu đen. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen, CÓ bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. - Không sử dụng ống nối ben hơi. |  |  |  | cái | 2 |  |  |
| 8 | Decal dán vách kính | - Decal mờ hoặc decal giả giấy dán tường, dán lên vách kính hiện hữu. |  |  |  | m2 | 30 |  |  |
|  | **Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lắp đặt, vận chuyển**  **và các chi phí liên quan khác** | | | | | | | |  |

* Yêu cầu báo giá:

Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày báo giá.

Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng … năm 2024  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |