**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá(VND)** | **Thành tiền****(VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đệm lưng ghế nhân viên 1 | - Thay đệm lưng cho ghế The One mã SG550.- Lưng bằng nhựa nguyên sinh cao cấp, bên trong có lớp ván ép dày ≥10mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen bên ngoài.- Kích thước: (420 x 420)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 137 |  |  |  |
|  | Đệm ngồi ghế nhân viên 1 | - Thay đệm ngồi cho ghế The One mã SG550.- Đáy bằng nhựa nguyên sinh cao cấp, bên trong có lớp ván ép dày ≥10mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen bên ngoài. - Kích thước: (420 x 460)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 251 |  |  |  |
|  | Đệm ghế nhân viên 2 | - Bọc lại đệm cho ghế The One mã SG711.- Sử dụng lại khung ván cũ, ốp lại nệm mút mới, dùng mút D40, bọc lại simili màu đen tất cả các mặt.- Đệm lưng và đệm ngồi liền khối.- Kích thước: (500 x 500 x 650)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Gia cố tay vịn, chân ghế bị lỏng lẻo (nếu có).- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 14 |  |  |  |
|  | Đệm ghế nhân viên 3 | - Bọc lại đệm cho ghế The One mã SG710.- Sử dụng lại khung ván cũ, ốp lại nệm mút mới, dùng mút D40, bọc lại simili mới màu đen tất cả các mặt.- Đệm lưng và đệm ngồi liền khối. - Kích thước: (470 x 470 x 520)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Gia cố tay vịn, chân ghế bị lỏng lẻo (nếu có).- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 18 |  |  |  |
|  | Đệm lưng ghế xếp | - Thay đệm lưng cho ghế Xuân Hòa mã GM-05-00.- Mặt sau: ván ép dày ≥5mm, bọc simili màu xanh dương.- Mặt trước: ván ép dày ≥5mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương.- Kích thước: (385 x 430)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 91 |  |  |  |
|  | Đệm ngồi ghế xếp | - Thay đệm ngồi cho ghế Xuân Hòa mã GM-05-00.- Ván ép dày ≥10mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương.- Kích thước: (385 x 430)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 95 |  |  |  |
|  | Đệm ghế đôn inox | - Thay đệm cho ghế đôn khung inox đệm tròn hiện hữu.- Ván ép dày ≥10mm, mài bo tròn cạnh ván, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương tất cả các mặt.- Kích thước: Ø290mm hoặc lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 456 |  |  |  |
|  | Đệm ghế quầy | - Thay đệm cho ghế hiện hữu The One mã SB06.- Ván ép dày ≥10mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen tất cả các mặt.- Kích thước: Ø350mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 64 |  |  |  |
|  | Đệm lưng ghế băng chờ | - Thay đệm lưng cho ghế băng chờ.- Ván ép dày ≥5mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương tất cả các mặt.- Kích thước: (490 x 370)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 114 |  |  |  |
|  | Đệm ngồi ghế băng chờ | - Thay đệm ngồi cho ghế băng chờ.- Ván ép dày ≥10mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương tất cả các mặt. - Kích thước: (490 x 370)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 127 |  |  |  |
|  | Đệm lưng ghế vuông khung inox | - Thay đệm lưng cho ghế The One mã G895.- Mặt trước: ván ép dày ≥5mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen.- Mặt sau: ván ép dày ≥5mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen.- Hai mặt ép lại bằng máy/chốt tappi gia cố thêm keo hoặc kim đinh nếu cần để đảm bảo lưng ghế không bị bung. - Kích thước: (420 x 340)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Gia cố, hàn lại khung ghế bị gãy (nếu có).- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 173 |  |  |  |
|  | Đệm ngồi ghế vuông khung inox | - Thay đệm ngồi cho ghế The One mã G895.- Ván ép dày ≥10mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen tất cả các mặt.- Kích thước: (400 x 420)mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Gia cố, hàn lại khung ghế bị gãy (nếu có).- Bổ sung nút chân bị mất (nếu có).- Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 163 |  |  |  |
|  | Chân ghế xoay loại 1 | - Thay chân cho ghế The One mã SG550.- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen bao gồm bánh xe, 05 bánh xe/chân ghế.- Lỗ gắn ben hơi đường kính 50mm.- Tải trọng >= 100kg.- Kích thước: Ø540mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 30 |  |  |  |
|  | Chân ghế xoay loại 2 | - Thay chân cho ghế The One mã SG711.- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen bao gồm bánh xe.- Lỗ gắn ben hơi đường kính 50mm, lỗ gắn bánh xe 11mm.- Tải trọng >= 100kg.- Kích thước: Ø590mm.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 5 |  |  |  |
|  | Ben hơi | - Dùng để lắp vào các ghế xoay The One mã SG550, SG711, SB06 và các loại tương tự khác.- Chất liệu vỏ sắt sơn tĩnh điện màu đen, lõi sắt xi mạ, sử dụng cho các loại ghế xoay.- Đường kính ngoài ben hơi: 50mm.- Chiều dài ben hơi: 300mm.- Chiều dài tối đa khi nâng 430mm.- Tải trọng >= 190kg.- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 101 |  |  |  |
|  | Bản lề lắp trùm ngoài | - Chất liệu: sắt/thép.- Bản lề bật, đóng giảm chấn.- Có khả năng điều chỉnh các mặt bên, chiều cao, chiều sâu.- Chiều sâu khoan chén phù hợp với độ dày ván 18mm.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.*(Bản lề mã 315.11.750 của Hafele hoặc tương đương)* |  |  | cái | 97 |  |  |  |
|  | Bản lề lắp trùm nửa | - Chất liệu: sắt/thép.- Bản lề bật, đóng giảm chấn.- Có khả năng điều chỉnh các mặt bên, chiều cao, chiều sâu.- Chiều sâu khoan chén phù hợp với độ dày ván 18mm.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.*(Bản lề mã 315.11.751 của Hafele hoặc tương đương)* |  |  | cái | 62 |  |  |  |
|  | Bản lề lắp lọt lòng | - Chất liệu: sắt/thép.- Bản lề bật, đóng giảm chấn.- Có khả năng điều chỉnh các mặt bên, chiều cao, chiều sâu.- Chiều sâu khoan chén phù hợp với độ dày ván 18mm.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.*(Bản lề mã 315.11.752 của Hafele hoặc tương đương)* |  |  | cái | 22 |  |  |  |
|  | Khóa vuông (Tủ gỗ) | - Chất liệu: hợp kim kẽm.- Đường kính trụ lõi: 18-19mm.- Khoảng cách từ tâm trụ lõi đến mặt vuông chốt gài: 24-25mm.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.*(Bản lề mã 232.01.220 của Hafele hoặc tương đương)* |  |  | bộ | 32 |  |  |  |
|  | Khóa trung tâm có lõi xoay (Tủ gỗ) | - Chất liệu: hợp kim kẽm.- Đường kính trụ lõi: 18-19mm.- Đường kính trụ chốt gài: ≥5mm.- Chiều dài trụ chốt gài: ≥40mm.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.*(Bản lề mã 234.99.240 của Hafele hoặc tương đương)* |  |  | bộ | 34 |  |  |  |
|  | Khóa tủ locker sắt | - Chất liệu: hợp kim kẽm.- Khóa dành cho tủ locker sắt. Tủ đang sử dụng là tủ sắt The One mã TU982, TU983, TU984 hoặc loại tương tự.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | bộ | 86 |  |  |  |
|  | Ray bi dài 300mm | - Ray bi 3 tầng giảm chấn.- Chất liệu: sắt/thép mạ kẽm.- Chiều dài 300mm.- Chiều cao ≥42mm.- Tải trọng từ 30kg trở lên.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.*(Bản lề mã 494.02.061 của Hafele hoặc tương đương)* |  |  | cặp | 30 |  |  |  |
|  | Ray bi dài 350mm | - Ray bi 3 tầng giảm chấn.- Chất liệu: sắt/thép mạ kẽm.- Chiều dài 350mm.- Chiều cao ≥42mm.- Tải trọng từ 30kg trở lên.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.*(Bản lề mã 494.02.062 của Hafele hoặc tương đương)* |  |  | cặp | 29 |  |  |  |
|  | Tay nắm thanh | - Tay nắm dạng thanh gắn cho tủ gỗ.- Chất liệu: sắt/thép/nhôm mạ.- Khoảng cách lỗ vít 92 đến 96mm gắn tương thích/phù hợp vào lỗ vít của tay nắm hiện hữu bị hỏng.- Chiều ngang tay nắm 110 đến 140mm.- Bản rộng 12 đến 22mm.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 24 |  |  |  |
|  | Tay nắm tròn | - Tay nắm gắn cho tủ locker sắt.- Chất liệu: sắt/thép/nhôm mạ.- Kích thước: đường kính 20 đến 30mm.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 110 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (1600 x 800 x 800)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (2000 x 700 x 850)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (3250 x 760 x 890)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | bộ | 2 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (3700 x 720 x 830)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (4150 x 800 x 750)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (4450 x 760 x 800)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (4600 x 760 x 830)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (4500 x 700 x 850)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (4500 x 800 x 830)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (4700 x 750 x 800)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | bộ | 1 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (1500 x 650 x 770)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | cái | 10 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (600 x 620 x 760)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | cái | 47 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (800 x 800 x 750)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Bọc nệm ghế sofa (720 x 750 x 820)mm | - Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện.- Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp) |  |  | cái | 5 |  |  |  |
|  | Nệm giường khám (1600 x 600 x 100)mm | - Kích thước: (1600 x 600 x 100)mm- Nệm mút D40.- Bọc simili mới loại tốt, màu sắc xám ghi.- Giao hàng đến các vị trí sử dụng tại bệnh viện. |  |  | cái | 10 |  |  |  |
|  | Nệm giường khám (1760 x 800 x 100)mm | - Kích thước: (1760 x 800 x 100)mm- Nệm mút D40.- Bọc simili mới loại tốt, màu sắc xám ghi.- Giao hàng đến các vị trí sử dụng tại bệnh viện. |  |  | cái | 2 |  |  |  |
|  | Nút nhựa bọc chân ghế | - Thay cho nút bọc chân ghế xếp, ghế inox tròn... bị hư hỏng/mất.- Chất liệu nhựa cứng màu đen, chịu lực tốt, chịu va đập mạnh.- Gắn cho chân ghế có đường kính ống 14mm đến 22mm. Có lỗ bắt vít.- Kích thước nút cao 15mm - 20mm, dài 20-45mm, ngang 15-20mm.- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. |  |  | cái | 128 |  |  |  |
|  | Mâm ghế loại 1 | - Thay cho mâm ghế của ghế The One mã GL113.- Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu đen.- Bao gồm mâm ghế, cần gạt, vít lắp…- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 22 |  |  |  |
|  | Mâm ghế loại 2 | - Thay cho mâm ghế của ghế The One mã SG550.- Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu đen.- Bao gồm mâm ghế, cần gạt, vít lắp…- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 25 |  |  |  |
|  | Nắp luồn dây điện | - Chất liệu nhựa ABS chịu lực tốt, độ bền cao.- Màu ghi sáng, màu vàng cam tùy màu sắc của bàn đang sử dụng.- Đậy cho lỗ khoan đường kính 60mm.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 6 |  |  |  |
|  | Mũi khoét đá 60 mm  | - Mũi khoét đá đường kính 60mm.- Chất liệu hợp kim thép sơn mạ bạc, đầu phủ kim cương nhân tạo.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
|  | Mũi khoét gỗ 60 mm  | - Mũi khoét gỗ đường kính 60mm.- Chất liệu thép.- Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  | cái | 4 |  |  |  |
| **Tổng cộng:** |  |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lắp đặt, vận chuyển và các chi phí liên quan khác.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng … năm ……**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)