**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Chi tiết kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Mã HS** | **Số lượng**  | **Đơn giá(có VAT)** | **Thành tiền****(có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn che cửa sổ | - Chất liệu: 100% nhựa polyester;- Khổ màn cao ≥ 2m;- Chiều dài theo bản vẽ đính kèm;- Chiều dày màn ≥ 0,31mm;- Độ bền ánh sáng ≥ cấp 4;- Màn dạng cuốn;- Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;- Cấu tạo khung treo màn theo bản vẽ đính kèm. | m² |  | 65,8 |  |  |
| 2 | Rèm che y tế | - Có khả năng chống cháy, kháng khuẩn;- Chiều cao rèm: 1,85m;- Chiều ngang của khung và rèm: theo bản vẽ đính kèm;- Hệ thống ray treo nhôm đúc chạy theo chiều rộng của rèm;- Các đầu ray nhôm phải có chốt chặn;- Ty treo lắp đặt từ sàn bê tông đến ray nhôm và phải có nắp chụp khi hoàn thiện, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 1,5m;- Rèm treo hoàn thiện cách nền 0,25m;- Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | md |  | 45,1 |  |  |
| 3 | Vách kính cường lực | - Kính 10mm cường lực, dán decal mờ;- Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng;- Bao gồm phụ kiện cửa: bản lề sàn, tay nắm cửa, khóa, kẹp kính;- Ron bằng silicone trung tính;- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m² |  | 38,4 |  |  |
| 4 | Cửa đi nhôm kính | - Cửa dùng để cách âm; - Thanh profile: hệ 55 chính hãng, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm dạng profile 6063;- Độ dày nhôm: tối thiểu 1,4mm;- Kính hộp 19 mm xanh lá (5mm cường lực xanh lá + 9mm chân không + 5mm cường lực xanh lá);- Keo: trung tính, không mùi;- Ốc vít làm từ inox 304;- Cửa đã bao gồm phụ kiện: tay nắm gạt, khóa cửa, bản lề.- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm | m2 |  | 3,78 |  |  |
| 5 | Vách thạch cao | - Vách dùng để cách âm; - Vật tư cấu tạo vách bao gồm: + Khung xương chính và khung xương phụ bằng thép mạ kẽm; + Bông khoáng Rockwool có tỉ trọng ≥ 60kg/m3, chiều dày 50mm; + Tấm thạch cao dày 12,5mm; + Vít xám; + Băng keo lưới. - Cấu tạo chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m2 |  | 28,72 |  |  |
| 6 | Gỗ tiêu âm | - Dạng soi rãnh hoặc đục lỗ;- Bề mặt phủ melamine;- Chiều dày tấm gỗ ≥ 12mm. | m2 |  | 28,72 |  |  |
| 7 | Thảm lát nền | - Dạng thảm cao cấp;- Chiều dày thảm ≥ 5mm;- Trọng lượng ≥ 4kg/m2;- Chất liệu: 100% nylon;- Kiểu dệt: móc vòng;- Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư. | m2 |  | 6,14 |  |  |
| **Tổng cộng** |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2023 đến ngày ….. / ….. / 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |