**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Chi tiết kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT)** | **Thành tiền**  **(có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cửa sổ nhôm kính (Đã bao gồm phụ kiện) | - Đặc tính yêu cầu:  + Cửa sổ mở hất sử dụng hệ thống chốt đa điểm và hệ gioăng kép  + Khi đóng ép chặt khuôn cửa và khung cánh với nhau tạo độ kín khít và khả năng cách âm, cách nhiệt cao  + Thanh profile: hệ 55 chính hãng, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm 6063 độ cứng T5  + Độ dày nhôm: tối thiểu 1,4 mm  + Thanh hạn vị: chống va đập  + Kính hộp 16 mm xanh lá (5mm cường lực xanh lá + 6mm chân không + 5 mm cường lực xanh lá)  + Ke ép góc: nhôm hợp kim 6063 độ cứng T5  + Ke tăng cứng: inox 304  + Gioăng kép: EPDM kín khí tuyệt đối  + Keo: đặc chủng chịu nước tuyệt đối 100% (trung tính)  + Keo bọt: giãn nở gấp 60 lần  + Ốc vít làm từ inox 304  + Độ an toàn cao, tránh được nguy cơ gió dập. chịu được áp lực gió lên đến 1600 pascal  + Dễ dàng cho việc lau chùi và bảo dưỡng cửa.  + Độ an toàn cao, tránh được nguy cơ gió dập  - Phụ kiện tay nắm cửa sổ:  + Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng  + Trục liên kết 8mm  + Vít liên kết M4 x10mm  + Tay nắm xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ  - Phụ kiện bản lề chữ A  + Sử dụng vật liệu Inox 304  + Chiều cao khe hở tối đa 1000mm  + Sức chịu tải tối đa 45Kg  + Góc mở 420  - Có chứng nhận hợp quy phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD. | m² | 200,07 |  |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / ….. đến ngày ….. / ….. / …...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |