**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở không dây lắp trên cánh) | - Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc không dây, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn dạng thanh phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết;  - Trọng lượng cánh cửa ≥ 130 kg x 2;  - Năng lượng tiêu thụ ≤ 100 W;  - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V;  - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm;  - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây;  - Lực đóng/mở ≤ 3,5 kg. |  |  |  |  | bộ | 04 |  |  |  |
| 2 | Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở lắp âm tường) | - Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn điểm phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết;  - Trọng lượng cánh cửa ≥ 150 kg x 1;  - Năng lượng tiêu thụ ≤ 100 W;  - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V;  - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm;  - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây;  - Lực đóng/mở ≤ 3,5 kg. |  |  |  |  | bộ | 06 |  |  |  |
| 3 | Cửa lùa kính khung inox | - Bao gồm khung và cánh inox;  - Khung cánh inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x40 mm, dày ≥ 1,5 mm;  - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau:  + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%;  + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%;  + Độ cứng ≥ 179.  - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình;  - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt;  - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;  - Ron bằng silicone trung tính;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 29,8 |  |  |  |
| 4 | Vách kính khung inox | - Khung inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x80 mm, dày ≥ 1,5 mm;  - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau:  + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%;  + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%;  + Độ cứng ≥ 179.  - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình;  - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt;  - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;  - Ron bằng silicone trung tính;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 29,5 |  |  |  |
| 5 | Vách kính nẹp nhôm | - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;  - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng;  - Ron bằng silicone trung tính;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 20,4 |  |  |  |
| 6 | Vách kính cánh cửa xoay (bao gồm phụ kiện cửa) | - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;  - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng;  - Ron bằng silicone trung tính;  - Phụ kiện cửa: bản lề, khóa và tay nắm cửa;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 15,1 |  |  |  |
| 7 | Cánh cửa lùa bằng kính (bao gồm phụ kiện cửa) | - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;  - Phụ kiện cửa: ray treo và tay nắm cửa;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. |  |  |  |  | m2 | 2 |  |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2024  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)