**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Đặc tính kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá****(VNĐ)** | **Thành tiền****(VNĐ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn làm việc 1(1200 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 3 hộc kéo phụ có khóa, bửng lửng.- Phụ kiện: 08 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa dây.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Kèm theo bục để CPU. |  |  |  | cái | 6 |  |  |
| 2 | Bàn làm việc 2(700 x 500 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC mặt bàn dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng lửng.- Phụ kiện: 02 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Kèm theo bục để CPU. |  |  |  | cái | 2 |  |  |
| 3 | Bàn làm việc 3(1000 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng dài.- Phụ kiện: 02 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Kèm theo bục để CPU. |  |  |  | cái | 4 |  |  |
| 4 | Bàn làm việc 4(1250 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Bửng lửng.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Kèm theo bục để CPU. |  |  |  | cái | 3 |  |  |
| 5 | Bàn làm việc 5(1150 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Bửng lửng.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Kèm theo bục để CPU. |  |  |  | cái | 2 |  |  |
| 6 | Bàn làm việc 6(800 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng lửng.- Phụ kiện: 02 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Kèm theo bục để CPU. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 7 | Bàn làm việc 7(1500 x 600 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25m, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Có 02 tấm ngăn, bửng dài.- Mặt bàn có một phần gập/mở được (500 x 600).- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 8 | Bàn tiếp nhận(1200 x 1200 x 750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 02 cửa vát cạnh, có khóa, bửng dài.- Phụ kiện: 02 ray kéo, 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Kèm theo bục để CPU. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 9 | Quầy tiếp nhận(3000 x 750 x 1100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Có 03 ngăn kéo bàn phím.- Mặt đá granite.- Ốp các mảng inox trang trí- Phụ kiện: 06 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Kèm theo bục để CPU. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 10 | Tủ vật tư 1(1500 x 2550 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 08 cánh, cửa vát cạnh.- Phụ kiện: 24 bản lề, 04 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 11 | Tủ vật tư 2(1200 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.- Phụ kiện: 15 bản lề, 06 ổ khóa, 06 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 12 | Tủ vật tư 3(800 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.- Phụ kiện: 10 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 2 |  |  |
| 13 | Tủ vật tư 4(730 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.- Phụ kiện: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 2 |  |  |
| 14 | Tủ vật tư 5(1200 x 1100 x 500)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh.- Phụ kiện: 12 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 15 | Tủ vật tư (tủ treo) 6 (1250 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa.- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  |  | cái | 3 |  |  |
| 16 | Tủ vật tư (tủ treo) 7 (1150 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa.- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  |  | cái | 2 |  |  |
| 17 | Tủ vật tư 8 (600 x 750 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa.- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 18 | Tủ vật tư (tủ treo) 9 (1600 x 1000 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa.- Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 19 | Tủ vật tư 10 (1500 x 600 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 03 cánh, có khóa.- Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa, 03 tay nắm.- Đặt chồng lên tủ hiện hữu. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 20 | Tủ hồ sơ 1(1400 x 1100 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 01 cánh mài vát cạnh và 2 cánh xài tay nắm, 01 ngăn để hồ sơ bằng gỗ công nghiệp dày 5mm.- Phụ kiện: 08 bản lề, 01 ổ khóa, 02 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 21 | Tủ thuốc 1(1500 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.- Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x 230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 22 | Tủ thuốc 2(1200 x 2100 x 350)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm.- Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x 230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 23 | Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 1 (1200 x 1000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 03 cánh mài vát cạnh, có khóa.- Phụ kiện: 09 bản lề, 03 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  |  | cái | 5 |  |  |
| 24 | Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 2 (800 x 1000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh mài vát cạnh, có khóa.- Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa.- Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 25 | Tủ đồ người bệnh 1 (400 x 1800 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 03 cánh mài vát cạnh.- Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 26 | Tủ đồ người bệnh 2 (600 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 cánh mài vát cạnh.- Phụ kiện: 04 bản lề, 02 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 27 | Tủ đồ người bệnh 3 (940 x 2550 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 04 cánh.- Phụ kiện: 08 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 28 | Tủ đồ người bệnh 4 (800 x 1800 x 450)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 06 cánh.- Phụ kiện: 12 bản lề, 06 ổ khóa, 06 tay nắm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 29 | Tủ đồ người bệnh 5 (1000 x 900 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 03 cánh mài vát cạnh trên.- Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 30 | Tủ đồ vải (600 x 2000 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 31 | Tủ lavabo 1 (1200 x 820 x 600)mm | - Tủ (1200 x 600 x 820)mm:  + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề.- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.- Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 32 | Tủ lavabo 2 (900 x 820 x 600)mm | - Tủ (1200 x 600 x 820)mm:  + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề.- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.- Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 33 | Tủ lavabo 3 (750 x 800 x 600)mm | - Tủ (750 x 600 x 820)mm:  + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 02 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 04 bản lề.- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.- Kính ốp tường (600/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 34 | Tủ lavabo 4 (1600 x 820 x 1150)mm | - Tủ (1600 x 820 x 1150)mm:  + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề.- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.- Kính ốp tường (1200/400/400/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 35 | Hệ tủ lavabo (1000 x 2100 x 600)mm | - Tủ treo (1000 x 700 x 350)mm: + Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh mài vát cạnh có khóa. + Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa.- Tủ lavabo (1000 x 820 x 600)mm:  + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề.- Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.- Kính ốp tường (1000 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp. |  |  |  | cái | 2 |  |  |
| 36 | Chậu rửa dụng cụ 1 (1450 x 820 x 650)mm | - Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm.- Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (1850 x 350)mm.- Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện.- Kích thước chậu rửa: (600 x 460 x 250)mm.- Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 37 | Chậu rửa dụng cụ 2 (1800 x 820 x 650)mm | - Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm.- Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (1800 x 350)mm.- Có 01 ngăn kệ, 03 chậu rửa, 03 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện.- Kích thước chậu rửa: + 01 cái: (680 x 460 x 250)mm, có nắp đậy. + 02 cái: (465 x 460 x 250)mm.- Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 38 | Chậu rửa dụng cụ 3(920 x 820 x 600)mm | - Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm.- Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (920 x 350)mm.- Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện.- Kích thước chậu rửa: + 01 cái: (500 x 410 x 250)mm.- Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 39 | Chậu rửa tay vô khuẩn (900x700x800/1080)mm | - Loại treo tường.- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm.- 1 vòi lấy nước điều khiển bằng cảm ứng (có đầu tăng áp).- 1 van đá gối để lấy xà bông.- Có cửa mở để kiểm tra và bảo trì (dễ thao tác).- Sử dụng 4 cấp lọc 10 inch (ly lọc 10inch có ren trong phi 21).- Sử dụng 4 loại lọc:  + Lọc số 1: lọc 5 micron 10inch. + Lọc số 2: lọc than hoạt tính 5 micron 10inch. + Lọc số 3: lọc 1 micron 10inch. + Lọc số 4: lọc 0.2 micron 10inch.- Sử dụng đèn UV diệt khuẩn 17W tương đương S2Q Viqua: + Công suất 17W. + Điện áp: 220V – 50 Hz. + Áp suất nước tối đa: 125 PSI. + Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 9000 giờ. + Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm. + Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh.- Có hệ thống súc rửa bình xà bông. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 40 | Giường khám (1800 x 600 x 600)mm | - Gỗ công nghiệp MFC, mặt giường dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Giường có 02 cửa lùa và 02 hộc kéo tay nắm âm.- Phụ kiện: 04 tay nắm âm, 04 ray kéo, ray trượt cửa lùa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.- Nệm mút loại D40 dày 50mm, bên ngoài bọc simili màu xám. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 41 | Kệ trưng bày (900 x 1650 x 300)mm | - Khung thép vuông 25mm dày ≥1.2mm sơn chống gỉ, sơn màu đen.- Các đợt ngăn bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 2 mặt phủ melamine màu trắng.- Hàn kết cấu hoàn thiện theo bản vẽ. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 42 | Hộc tủ di động (450 x 600 x 400)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu dày 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 03 hộc kéo có khóa.- Phụ kiện: 06 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa, 04 bánh xe. |  |  |  | cái | 2 |  |  |
| 43 | Vách chống tủ nhân viên (600 x 850 x 25)mm | - Gỗ công nghiệp MFC dày 25mm, 2 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. |  |  |  | cái | 8 |  |  |
| 44 | Vách kính | - Kính màu cường lực dày 10mm, mài cạnh bóng cạnh.- Gia cố bằng pát kẹp inox vào tường và sàn. |  |  |  | m2 | 1,3 |  |  |
| 45 | Ngăn kệ để dụng cụ 1 (920 x 270)mm | - Khung thép không gỉ 304 dày ≥ 1,2mm (25 x 25)mm và các thanh ti thép không gỉ 304 đường kính 12mm.- Gia cố bằng patke lên tường hiện hữu. |  |  |  | cái | 2,0 |  |  |
| 46 | Kệ để dụng cụ vô khuẩn (910 x 320 x 85)mm | - Mica trong 4mm, mài bóng cạnh, cắt ghép theo bản vẽ.- Bắt vít lên tường. |  |  |  | cái | 3 |  |  |
| 47 | Ghế đệm xoay 1 (560 x 540 x 900/1025)mm | - Ghế đệm xoay có lưng tựa, không tay vịn.- Đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen.- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. |  |  |  | cái | 21 |  |  |
| 48 | Ghế đệm xoay 2 (Ø350 x 620/750)mm | - Ghế đệm xoay không tựa, không tay vịn.- Đệm ngồi bằng mút bọc simili màu đen.- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.- Không sử dụng ống nối tăng chiều cao ghế. |  |  |  | cái | 7 |  |  |
| 49 | Ghế đôn (Ø310 x 450)mm | - Khung ghế bằng thép không gỉ 304.- Đệm ghế bằng mút bọc simili màu xanh dương. |  |  |  | cái | 14 |  |  |
| 50 | Bộ bàn ghế tư vấn | Gồm 01 bàn và 03 ghế:- Bàn:  + Kích thước: D600 x H750mm. + Mặt bàn bằng đá phiến, chân thép sơn tĩnh điện màu đen nhám.- Ghế: + Kích thước: 500 x 530 x 450/770mm. + Nệm vải xám, lưng tựa trong bọc PU màu xám/cam. + Khung ghế: sắt sơn tĩnh điện đen, nhấn nhũ vàng. |  |  |  | bộ | 1 |  |  |
| 51 | Hộp đèn 01 mặt (1000 x 320 x 65)mm | - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn.- Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước.- Nguồn 12V, tương đương Meanwell.- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.- Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu.- Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 52 | Hộp đèn 01 mặt (1200 x 320 x 65)mm | - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn.- Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước.- Nguồn 12V, tương đương Meanwell.- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.- Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu.- Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 53 | Hộp đèn 01 mặt (1150 x 420 x 65)mm | - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn.- Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước.- Nguồn 12V, tương đương Meanwell.- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.- Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu.- Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |  |  |  | cái | 3 |  |  |
| 54 | Hộp đèn 01 mặt (1000 x 400 x 65)mm | - Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn.- Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước.- Nguồn 12V, tương đương Meanwell.- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.- Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu.- Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |  |  |  | cái | 2 |  |  |
| 55 | Bảng tên phòng bệnh nặng (1200 x 280 x 15)mm | - Bảng có 2 lớp: + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp trên mica trong dày 5mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng.- Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 56 | Bảng tên phòng 01 mặt(325 x 130 x 13)mm | - Bảng có 2 lớp: + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng.- Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu. |  |  |  | cái | 12 |  |  |
| 57 | Bảng tên phòng 02 mặt(200 x 293 x 16)mm | - Bảng có 3 lớp: + Lớp giữa mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp ngoài mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. + Pát nhôm U bắt vít lên tường. |  |  |  | cái | 5 |  |  |
| 58 | Bảng tên phòng nội trú(230 x 420 x 13)mm | - Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.- Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.- Các thanh nẹp bằng mica trắng sành 3mm.- Các bảng tên bằng mica trong 2mm sơn màu nâu tất cả các cạnh.- Nội dung cắt dán decal trắng.- Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 59 | Bảng LASA (600 x 800)mm | - Bảng có 3 lớp: + Lớp trên bằng mica trong dày 3mm, mài bóng cạnh, có các khe hở để lùa thẻ bằng nhựa. Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số. + Lớp giữa: các nẹp mica trong dày 4mm. + Lớp dưới bằng mica sành dày 3mm. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 60 | Bảng thông tin người bệnh (800 x 800)mm | - Bảng tole từ, viền khung nhôm chuyên dụng bản rộng 30 x 35mm, các góc bảng có đầu bo bằng nhựa.- Nội dung dán decal xanh. |  |  |  | cái | 1 |  |  |
| 61 | Dán decal | - Decal trắng sữa in kỹ thuật số cán màng mờ, dán lên vách kính hiện hữu.- File hình in nhà thầu tìm và cung cấp theo yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  | m2 | 120 |  |  |

Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.

* Yêu cầu báo giá:
* Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày báo giá.
* Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT ……%.
* Các trường hợp có Đặc tính kỹ thuật khác với Yêu cầu kỹ thuật được mô tả cụ thể trong cột “Đặc tính kỹ thuật”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng … năm 2023**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |