**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-CS2 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
|  | Máy lạnh treo tường 2.0 HP | - Công nghệ máy nén: không inverter- Môi chất làm lạnh: R32- Công suất: Tối thiểu 17.700 BTU (2.0 Hp)- Điện áp: 220V/50Hz- Bảo hành: 24 tháng |  |  |  | Bộ | 10 |  |  |
|  | Máy lạnh treo tường 1.5 HP | - Công nghệ máy nén: không inverter- Môi chất làm lạnh: R32- Công suất: Tối thiểu 12.000 BTU (1.5 Hp)- Điện áp: 220V/50Hz- Bảo hành: 24 tháng |  |  |  | Bộ | 3 |  |  |
|  | Ống đồng D6 (dày 0,8 mm) và D12 (dày 0,8 mm) bao gồm cách nhiệt, simily và dây điện 2,5 mm2 | - Vật liệu: đồng- Kích thước: D6 dày 0,8 mm và D12 dày 0,8 mm- Đã bao gồm: cách nhiệt, simily, dây điện D2,5 mm2- Ống phù hợp với loại máy đã cung cấp |  |  |  | Mét | 70,73 |  |  |
|  | Gas lạnh R410a | Trọng lượng: 11.3 kg |  |  |  | Bình | 2 |  |  |
|  | Gas lạnh R32 | Trọng lượng: 9kg (20LBs) |  |  |  | Bình | 3 |  |  |
|  | Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 2.0 HP | Lắp đặt trọn gói bao gồm: lắp máy lạnh mới, lắp đặt ống đồng, hút chân không, thang, bát, móc treo nhựa, que hàn, hàn the, ty treo, cùm, băng keo cách điện, bu long, tán M8, vít bắn, ốc vít, cao su giảm chấn,… bao gồm hàn, nối ống (nếu có) |  |  |  | Bộ | 10 |  |  |
|  | Nhân công lắp đặt máy lạnh treo tường 1.5 HP | Lắp đặt trọn gói bao gồm: lắp máy lạnh mới, lắp đặt ống đồng, hút chân không, thang, bát, móc treo nhựa, que hàn, hàn the, ty treo, cùm, băng keo cách điện, bu long, tán M8, vít bắn, ốc vít, cao su giảm chấn,… bao gồm hàn, nối ống (nếu có) |  |  |  | Bộ | 3 |  |  |
|  | Nhân công tháo máy lạnh và ống đồng | Nhân công tháo máy lạnh và ống đồng bao gồm: thu hồi ga, tháo máy lạnh cũ, tháo ống đồng cũ âm trần |  |  |  | Bộ | 13 |  |  |
| **Tổng cộng (đã bao gồm thuế)** |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |