**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Chi tiết kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT)** | **Thành tiền**  **(có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gỡ bỏ giấy dán tường cũ | - Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường - Tránh làm rơi vãi vật liệu hay các vật dụng khác khi bóc bỏ giấy dán tường. Dùng dụng cụ thích hợp để gỡ bỏ giấy dán tường | m² | 1.268 |  |  |
| 2 | Bả matit tường trong nhà | - Đặc tính bột bả:  + Độ bám dính đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn TCVN 7239:2014 + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao. + Chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim) + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường + Che phủ khe nứt nhỏ. + Tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao. + Chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc. + Chống thấm chống rêu mốc + Bề mặt hoàn thiện được đảm bảo khi áp thước lên bề mặt 3m lệch không quá 1mm khe hở + Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp | m² | 1.268 |  |  |
| 3 | Sơn tường epoxy 2 lớp phủ hoàn thiện | - Đặc tính sơn epoxy:  + Gốc nước 2 thành phần: phần lỏng 4,15 kg; phụ gia 0,85kg  + Định mức 4,0 - 5,0m²/kg (cho 2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu  + Độ dày khô: 60 - 80µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường  + Pha loãng 5 - 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lương)  + Bền với hóa chất nhẹ, chống thấm, chịu áp lực ngược nhẹ  + Chịu mài mòn và dễ lau chùi  + Có thể tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội. Có thể điều chỉnh được độ bóng của màng sơn  + Bám dính tốt trên bề mặt vữa xi măng, bê tông, sắt thép, gỗ  + Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng  + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD  - Bề mặt hoàn thiện được đảm bảo khi áp thước lên bề mặt 3m lệch không quá 1mm khe hở  - Nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN đối với hoàn thiện cao cấp  - Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn.  - Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn. Mặt lớp sơn phải nhẵn bóng.  - Không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng.  - Bề mặt lớp sơn không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục, không có vết rạn nứt bề mặt lớp sơn.  - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao | m² | 1.268 |  |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / ….. đến ngày ….. / ….. / …...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |