**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục**  | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vách kính10mm | Vách kính 10mm cường lực, nẹp gài nhôm trắng sơn tĩnh điện giữ kính, kích thước 38mm | m2 | 28,38 |  |  |
| 2 | Khung inox vách kính | Khung inox 40 x 80 x 1,2mm, inox bóng mờ. Kính cường lực 10mm | m2 | 43,53 |  |  |
| 3 | Vách kính 5mm | Vách kính 5mm cường lực, nẹp gài nhôm trắng sơn tĩnh điện giữ kính. | m2 | 10,25 |  |  |
| 4 | Tấm thạch cao | Tấm thạch cao dày 9mm, ốp vào kính chống nóngV kẽm 20 x 21mm | m2 | 12 |  |  |
| 5 | Tấm prima  | Tấm prima dày 3,5mm che kín lam cầu thang  | m2 | 8 |  |  |
| 6 | Vách nhôm kính 5mm | Vách nhôm kính 5mm  | m2 | 5 |  |  |
| 7 | Cửa đi nhôm kính 5mm | Cửa đi nhôm kính 5mmkích thước rộng 900 x cao 2100mm | bộ | 1 |  |  |
| 8 | Trần khung nổi | Trẩn rãnh khung nổi, tấm thạch cao chấm đen , kích thước 600 x 600 x 9mm | m2 | 15 |  |  |
| 9 | Sàn nhựa  | Sàn nhựa dán keo dày 3mm | m2 | 15 |  |  |
| 10 | Cửa kính 2 cánhkích thước 1800 x 2100mm | Bộ cửa đi 2 cánh kích thước rộng 1800mm x cao 2100mm\* Khung cánh cửa inox 30 x 60 x 1,2mm \* Cánh cửa kính cường lực 10mm, \* Bản lề kẹp inox một cánh cửa 3 bản lề\* Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 300mm. | bộ | 1 |  |  |
| 11 | Khóa nam châm | Khóa nam châm điện từ đôi 2 cánh\* Lực giữ cửa : 180kg\* Điện áp 12V\* Kích thước khóa 190L x 31,5 W x 22,5H (mm)\* Kích thước má từ: 130L x 33W x 9,3 H (mm)\* Bộ bát gá khóa nam châm: Chất liệu nhôm cứng đặc biệt, bền và chắc chắn, lắp đặt phù hợp với khóa điện từ ở trên\* Bộ nguồn 12V - 10A Input 220v/50HZ Output DC 12V - 10 A | bộ | 1 |  |  |
| 12 | Bộ chuông cửa màn hình | Bộ chuông cửa màn hìnhBao gồm: \* Màn hình và nút ấn chuông\* Màn hình LCD : 7 inch, mặt mica bảo vệ\* Phím bấm chức năng cảm ứng\* Nút nhấn chuông kết cấu bằng nhựa có thể điều chỉnh được. | bộ | 1 |  |  |
| 13 | Cửa kính 1 cánhkích thước 1000 x 2100mm | Bộ cửa đi 1 cánh kích thước rộng 1000mm x cao 2100mm \* Khung bao inox 140 x 40 x 1,2mm\* Cánh cửa kính cường lực 10mm, \* Bản lề sàn có tải trọng 150kgs  Dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele\* Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm.\* Khóa cửa kính chốt tròn đơn chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn. \* kẹp dưới và kẹp trên bằng inox tương đương Hafele | bộ | 3 |  |  |
| 14 | Cửa 1 cánh kính kích thước 600 x 2100mm | Bộ cửa đi 1 cánh.Bộ cửa đi, kích thước: rộng 600 x cao 2100mm\* Cánh cửa là kính cường lực 10mm\* Bản lề kẹp kiểu phòng tắm chất liệu inox 304, số lượng 3 bản lề.Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm, dài 300mm.\* Chốt tròn có núm vặn bên trong. | bộ | 1 |  |  |
| 15 | Cửa lùa tự động |  Cửa lùa tự độngKích thước 1000 x 2100mm\* Cánh cửa lùa là khung inox, cánh kính cường lực 10mm\* 01 động cơ nhông truyền kéo được trọng lượng 100kg trở lên.\* Ray trượt làm từ hợp kim nhôm đúc có bề mặt nhẵn\* Nắp nhôm che chắn và bảo vệ thiết bị bên trong máng trượt.\* Cảm biến an toàn chống kẹp\* Nút nhấn mở cửa không chạm tay\* Khóa chốt điệnCác thiết bị trên theo tiêu chuẩn Châu Âu | bộ | 1 |  |  |
| 16 | Cửa lùa kínhkích thước 1000 x 2100mm | Cửa lùa kính \* Kích thước : 1000 x 2100mm\* Cánh cửa lùa là kính cường lực 10mm\* Ray tròn inox đường kính d 25mm, bánh xe kép chống lật chất liệu inox 304, 2 bộ bánh xe cho 1 cánh cửa, 4 con đỡ ống kính, 2 chặn kính và 1 dẫn hướng. Trọng tải tối đa 150kg, bánh xe bọc silicone giúp cho việc kéo, đẩy được êm.\* Tay nắm chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước d 32mm, dài 300mm | bộ | 1 |  |  |
| 17 | Cửa lùa kínhkích thước 800 x 2100mm | Cửa lùa kính \* Kích thước : 800 x 2100mm\* Cánh cửa lùa là kính cường lực 10mm\* Ray tròn inox đường kính d 25mm, bánh xe kép chống lật chất liệu inox 304, 2 bộ bánh xe cho 1 cánh cửa, 4 con đỡ ống kính, 2 chặn kính và 1 dẫn hướng. Trọng tải tối đa 150kg, bánh xe bọc silicone giúp cho việc kéo, đẩy được êm.\* Tay nắm chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước d 32mm, dài 300mm | bộ | 1 |  |  |
| 18 | Tấm trải sàn (Vinyl) | Vinyl dày 2mm theo tiêu chuẩn Châu Âu, vữa tư phẳng, nẹp bo tường và nẹp chụp đầu kết thúc | m2 | 30,05 |  |  |
| 19 | Trần khung chìm2 lớp | Trần thạch cao khung chìm 2 lớp thạch cao, khung trần là sắt kẽm\* Ty treo trần là ty ren d = 8mm\* Thanh V: 14 \*32\*4000mm\* Thanh U : 20\*21\*3600mm\* Tấm thạch cao Gyproc dày 9mm \* Trần thạch cao 2 lớp: 18mm  |   | 30,05 |  |  |
| 20 | Sơn nước  | Sơn tường bằng sơn nước bóng mờ | kg | 20 |  |  |
| 21 | Sơn epoxy  | Sơn trần bằng sơn eopxy hai thành phần gốc nước | kg | 10 |  |  |
| 22 | Màn che cửa sổ | Màn che cửa sổ là loại màn cuốn che nắng chất liệu polyester, màn màu xanh | m2 | 7,71 |  |  |
| 23 | Màn che giường bệnh và giường khám | Màn che giường bệnh và màn che giường khám bệnh:\* Thanh ray bằng nhôm đúc quy cách 25 x 20mm, được tạo rãnh trượt cho ray màn. \* Lưới màn bằng sợi polyester được dệt chung với vải tạo độ thẩm mỹ cao.\* Màn vải chất liệu polyester 100% có chức năng kháng khuẩn và chống cháy, được thiết kế chuyên dùng trong bệnh viện. | m | 14,45 |  |  |
| 24 | Chi phí lắp đặt  | - Tháo bỏ trần khung nổi 30,05m2- Sửa lại nền gạch - Đập tường mở cửa 1,89m2- Xây và trám tường bít cửa 1,89m2- Đục bỏ gạch nền cũ 30m2, cán lại nền mới bằng bê tông đá mi- Sơn lại tường | gói | 1 |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2021 đến ngày ….. / ….. / 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2021**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |