**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vách kính 10mm | Vách kính 10mm cường lực, nẹp gài nhôm trắng sơn tĩnh điện giữ kính, kích thước 38mm | m2 | 28,38 |  |  |
| 2 | Khung inox vách kính | Khung inox 40 x 80 x 1,2mm, inox bóng mờ. Kính cường lực 10mm | m2 | 43,53 |  |  |
| 3 | Vách kính  5mm | Vách kính 5mm cường lực, nẹp gài nhôm trắng sơn tĩnh điện giữ kính. | m2 | 10,25 |  |  |
| 4 | Tấm thạch cao | Tấm thạch cao dày 9mm, ốp vào kính chống nóng V kẽm 20 x 21mm | m2 | 12 |  |  |
| 5 | Tấm prima | Tấm prima dày 3,5mm che kín lam cầu thang | m2 | 8 |  |  |
| 6 | Vách nhôm kính 5mm | Vách nhôm kính 5mm | m2 | 5 |  |  |
| 7 | Cửa đi nhôm kính 5mm | Cửa đi nhôm kính 5mm kích thước rộng 900 x cao 2100mm | bộ | 1 |  |  |
| 8 | Trần khung nổi | Trẩn rãnh khung nổi, tấm thạch cao chấm đen , kích thước 600 x 600 x 9mm | m2 | 15 |  |  |
| 9 | Sàn nhựa | Sàn nhựa dán keo dày 3mm | m2 | 15 |  |  |
| 10 | Cửa kính 2 cánh kích thước  1800 x 2100mm | Bộ cửa đi 2 cánh kích  thước rộng 1800mm x cao 2100mm \* Khung cánh cửa inox 30 x 60 x 1,2mm  \* Cánh cửa kính cường lực 10mm,  \* Bản lề kẹp inox một cánh cửa 3 bản lề \* Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 300mm. | bộ | 1 |  |  |
| 11 | Khóa nam châm | Khóa nam châm điện từ đôi 2 cánh \* Lực giữ cửa : 180kg \* Điện áp 12V \* Kích thước khóa 190L x 31,5 W x 22,5H (mm) \* Kích thước má từ: 130L x 33W x 9,3 H (mm) \* Bộ bát gá khóa nam châm: Chất liệu nhôm cứng đặc biệt, bền và chắc chắn, lắp đặt phù hợp với khóa điện từ ở trên \* Bộ nguồn 12V - 10A  Input 220v/50HZ  Output DC 12V - 10 A | bộ | 1 |  |  |
| 12 | Bộ chuông cửa màn hình | Bộ chuông cửa màn hình Bao gồm:  \* Màn hình và nút ấn chuông \* Màn hình LCD : 7 inch, mặt mica bảo vệ \* Phím bấm chức năng cảm ứng \* Nút nhấn chuông kết cấu bằng nhựa có thể điều chỉnh được. | bộ | 1 |  |  |
| 13 | Cửa kính  1 cánh kích thước 1000 x 2100mm | Bộ cửa đi 1 cánh kích thước rộng 1000mm x cao 2100mm  \* Khung bao inox 140 x 40 x 1,2mm \* Cánh cửa kính cường lực 10mm,  \* Bản lề sàn có tải trọng 150kgs   Dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele \* Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm. \* Khóa cửa kính chốt tròn đơn chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.  \* kẹp dưới và kẹp trên bằng inox tương đương Hafele | bộ | 3 |  |  |
| 14 | Cửa 1 cánh kính kích thước 600 x 2100mm | Bộ cửa đi 1 cánh. Bộ cửa đi, kích thước: rộng 600 x cao 2100mm \* Cánh cửa là kính cường lực 10mm \* Bản lề kẹp kiểu phòng tắm chất liệu inox 304, số lượng 3 bản lề. Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm, dài 300mm. \* Chốt tròn có núm vặn bên trong. | bộ | 1 |  |  |
| 15 | Cửa lùa tự động | Cửa lùa tự động Kích thước 1000 x 2100mm \* Cánh cửa lùa là khung inox, cánh kính cường lực 10mm \* 01 động cơ nhông truyền kéo được trọng lượng 100kg trở lên. \* Ray trượt làm từ hợp kim nhôm đúc có bề mặt nhẵn \* Nắp nhôm che chắn và bảo vệ thiết bị bên trong máng trượt. \* Cảm biến an toàn chống kẹp \* Nút nhấn mở cửa không chạm tay \* Khóa chốt điện Các thiết bị trên theo tiêu chuẩn Châu Âu | bộ | 1 |  |  |
| 16 | Cửa lùa kính kích thước 1000 x 2100mm | Cửa lùa kính  \* Kích thước : 1000 x 2100mm \* Cánh cửa lùa là kính cường lực 10mm \* Ray tròn inox đường kính d 25mm, bánh xe kép chống lật chất liệu inox 304, 2 bộ bánh xe cho 1 cánh cửa, 4 con đỡ ống kính, 2 chặn kính và 1 dẫn hướng. Trọng tải tối đa 150kg, bánh xe bọc silicone giúp cho việc kéo, đẩy được êm. \* Tay nắm chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước d 32mm, dài 300mm | bộ | 1 |  |  |
| 17 | Cửa lùa kính kích thước 800 x 2100mm | Cửa lùa kính  \* Kích thước : 800 x 2100mm \* Cánh cửa lùa là kính cường lực 10mm \* Ray tròn inox đường kính d 25mm, bánh xe kép chống lật chất liệu inox 304, 2 bộ bánh xe cho 1 cánh cửa, 4 con đỡ ống kính, 2 chặn kính và 1 dẫn hướng. Trọng tải tối đa 150kg, bánh xe bọc silicone giúp cho việc kéo, đẩy được êm. \* Tay nắm chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước d 32mm, dài 300mm | bộ | 1 |  |  |
| 18 | Tấm trải sàn (Vinyl) | Vinyl dày 2mm theo tiêu chuẩn Châu Âu, vữa tư phẳng, nẹp bo tường và nẹp chụp đầu kết thúc | m2 | 30,05 |  |  |
| 19 | Trần khung chìm 2 lớp | Trần thạch cao khung chìm 2 lớp thạch cao, khung trần là sắt kẽm \* Ty treo trần là ty ren d = 8mm \* Thanh V: 14 \*32\*4000mm \* Thanh U : 20\*21\*3600mm \* Tấm thạch cao Gyproc dày 9mm  \* Trần thạch cao 2 lớp: 18mm |  | 30,05 |  |  |
| 20 | Sơn nước | Sơn tường bằng sơn nước bóng mờ | kg | 20 |  |  |
| 21 | Sơn epoxy | Sơn trần bằng sơn eopxy hai thành phần gốc nước | kg | 10 |  |  |
| 22 | Màn che cửa sổ | Màn che cửa sổ là loại màn cuốn che nắng chất liệu polyester, màn màu xanh | m2 | 7,71 |  |  |
| 23 | Màn che giường bệnh và giường khám | Màn che giường bệnh và màn che giường khám bệnh: \* Thanh ray bằng nhôm đúc quy cách 25 x 20mm, được tạo rãnh trượt cho ray màn.  \* Lưới màn bằng sợi polyester được dệt chung với vải tạo độ thẩm mỹ cao. \* Màn vải chất liệu polyester 100% có chức năng kháng khuẩn và chống cháy, được thiết kế chuyên dùng trong bệnh viện. | m | 14,45 |  |  |
| 24 | Chi phí lắp đặt | - Tháo bỏ trần khung nổi 30,05m2 - Sửa lại nền gạch  - Đập tường mở cửa 1,89m2 - Xây và trám tường bít cửa 1,89m2 - Đục bỏ gạch nền cũ 30m2, cán lại nền mới bằng bê tông đá mi - Sơn lại tường | gói | 1 |  |  |
|  | **Tổng cộng** | | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2021 đến ngày ….. / ….. / 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2021  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |