**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vách kính | Vách kính 10mm cường lực,nẹp sập nhôm trắng giữ kính, kích thước 25 x 38mm | m2 | 94,23 |  |  |
| 2 | Cửa kính kích thước  1000 x 2100mm | * Bộ cửa đi kích thước rộng 1000mm x cao 2100mm khung bao bằng inox hộp 40 x 80 x 1,2mm. * Cánh cửa kính cường lực 10mm * Bản lề sàn có tải trọng 150kgs * Chất liệu : thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 * Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele * Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm.   Khóa cửa kính chốt tròn đơn chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn. | bộ | 2 |  |  |
| 3 | Cửa kính kích thước  900 x 2100mm | * Cửa đi 1 cánh * Bộ cửa đi kích thước rộng 900mm x cao 2100mm * Cánh cửa là kính cường lực 10mm * Bản lề sàn có tải trọng 150kgs * Chất liệu: thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 * Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele * Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm.   Khóa cửa kính chốt tròn đôi chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn. | bộ | 3 |  |  |
| 4 | Cửa kính  kích thước  750 x 2100mm | * Cửa đi 1 cánh * Bộ cửa đi kích thước rộng 750mm x cao 2100mm * Cánh cửa là kính cường lực 10mm * Bản lề sàn có tải trọng 150kgs * Chất liệu : thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 * Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele * Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm.   Khóa cửa kính chốt tròn đôi chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn. | bộ | 1 |  |  |
| 5 | Cửa lùa kính kích thước 1000x2100mm | * Cửa lùa kính kích thước rộng 1000 x cao 2100mm * Cánh cửa lùa là kính cường lực 10mm * Ray tròn Inox đường kính D25mm. Bánh xe kép chống lật chất liệu inox 304, 2 bộ bánh xe cho 1 cánh cửa, 4 con đỡ ống kính, 2 chặn kính và 1 dẫn hướng. Trọng tải tối đa 150kg, bánh xe bọc silicone giúp cho việc kéo đẩy được êm ái. * Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm. | bộ | 3 |  |  |
| 6 | Khung kính nhận mẫu | Khung bao inox bằng inox hộp 40 x 80 x 1,2mm kích thước rộng 1000 x cao 1100mm. Ô kính cường lực 10mm có khoét lỗ bán nguyệt | khung | 1 |  |  |
| 7 | Tấm Cemboard | Tấm cemboard sơn epoxy màu trắng | m2 | 11,6 |  |  |
| 8 | Gạch granite | Gạch granite nhân tạo kích thước gạch 600 x 600mm màu kem | m2 | 6,96 |  |  |
| 9 | Đá granite | Đá granit rộng 400 x 1000mm Đá màu xanh | tấm | 1 |  |  |
| 10 | Khung nhôm kính | * Khung nhôm màu trắng sữa hệ 55 dày 1,4mm tương đương nhôm xingfa. Kính cường lực 8mm   Bản lề bật chữ A, tay nắm đa điểm có phân biệt bên trái và bên phải | m2 | 36,72 |  |  |
| 11 | Sơn | Sơn epoxy màu xám trắng | kg | 25 |  |  |
| 12 | Các dịch vụ liên quan | * Vận chuyền, lắp đặt * Đập bỏ tường và vận chuyển xà bần tường dày 140mm: 5,1m3 * Tháo gỡ kính cường lực 10mm: 27,7m2   Sơn tường 125m2 | gói | 1 |  |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2021 đến ngày ….. / ….. / 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2021  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |