**CÔNG TY: ……………………………………………….**

**ĐỊA CHỈ: …………………………………………………**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………………….**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2

Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số: 424/BVĐHYD-CS2 ngày 14/3/2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (Có VAT)** | **Thành tiền (Có VAT)** | **Ghi chú** |
| 1 | **Vách ngăn khung nhôm - Gỗ MFC** | **Khung nhôm**- Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.- Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5- Độ dày 1,4 mm- Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.- Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa.- Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.- Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.- Ke tăng cứng: Inox 304- Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg- Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.**Vách gỗ MFC**- Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt:• TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình.• TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.• Chứng nhận nhãn hàng xanh.- Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC.- Có chỉ Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh.- Ghép mí vị trí ghép 2 tấm gỗ bằng cây chữ H Inox 304, chiều dày tối thiểu 1,4 mm. - Ốc vít liên kết: Inox 304- Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính- Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 78,2 |  |  |  |
| 2 | **Vách ngăn khung nhôm - kính cường lực** | **Khung nhôm**- Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.- Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5- Độ dày 1,4 mm- Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.- Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.- Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.- Ke tăng cứng: Inox 304- Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg- Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.**Kính cường lực**- Kính đơn, trong, cường lực dày 8mm - Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính- Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính- Ốc vít liên kết: Inox 304* - Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm.
 | m2 | 35,6 |  |  |  |
| 3 | **Cửa đi mở quay 1 cánh** | **Khung nhôm**- Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.- Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5- Độ dày 1,4 mm- Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.- Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.- Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.- Ke tăng cứng: Inox 304- Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg- Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.**Vách gỗ MFC**- Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt:• TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình.• TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.• Chứng nhận nhãn hàng xanh.- Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC.- Có chỉ Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh.- Ốc vít liên kết: Inox 304- Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính- Ghép mí vị trí ghép 2 tấm gỗ phay âm dương. - Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm.**Cửa đi mở quay 1 cánh**- Cửa mở quay vào trong.- Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng.- Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm.**- Hệ phụ kiện gồm:**  + Bản lề 4D  \* Mở cửa ra được 180 độ \* Màu sắc: Đen \* Các rảnh bản lề ôm chặt vào rảnh nhôm cánh và khung bao, không bị xệ cửa + Khóa đa điểm, môi khóa + Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm. + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 19,8 |  |  |  |
| 4 | **Cửa đi mở quay 2 cánh** | **Khung nhôm**- Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.- Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5- Độ dày 1,4 mm- Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.- Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.- Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.- Ke tăng cứng: Inox 304- Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg- Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.**Kính cường lực**- Kính đơn, trong, cường lực dày 10mm - Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính- Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính- Ốc vít liên kết: Inox 304- Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm.**Cửa đi mở quay 2 cánh**- Cửa mở quay ra ngoài.- Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng.- Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm.**- Hệ phụ kiện gồm:**  + Bản lề 4D \* Mở cửa ra được 180 độ \* Màu sắc: Đen \* Các rảnh bản lề ôm chặt vào rảnh nhôm cánh và khung bao, không bị xệ cửa + Khóa đa điểm, môi khóa + Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm. + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 3,9 |  |  |  |
| 5 | **Yêu cầu khác** | - Tháo vách nhôm hiện hữu theo bản vẽ đính kèm.- Lắp dựng theo bản vẽ đính kèm.- Bảo hành 12 tháng.- Không cản trở công việc khám chữa bệnh của bệnh viện trong quá trình thực hiện. |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng**  |  |  |  |

 Báo giá này có hiệu lực từ ngày …../…../2022 đến ngày…../…../2022

 Ngày…..tháng….năm 2022

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên đóng dấu)