**CÔNG TY: ……………………………………………….**

**ĐỊA CHỈ: …………………………………………………**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………………….**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2

Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số: 424/BVĐHYD-CS2 ngày 14/3/2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | | **Đơn giá (Có VAT)** | **Thành tiền (Có VAT)** | **Ghi chú** |
| 1 | **Vách ngăn khung nhôm - Gỗ MFC** | **Khung nhôm**  - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.  - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5  - Độ dày 1,4 mm  - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.  - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa.  - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.  - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.  - Ke tăng cứng: Inox 304  - Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần  - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg  - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.  **Vách gỗ MFC**  - Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt:  • TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình.  • TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.  • Chứng nhận nhãn hàng xanh.  - Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC.  - Có chỉ Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh.  - Ghép mí vị trí ghép 2 tấm gỗ bằng cây chữ H Inox 304, chiều dày tối thiểu 1,4 mm.  - Ốc vít liên kết: Inox 304  - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính  - Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 78,2 | |  |  |  |
| 2 | **Vách ngăn khung nhôm - kính cường lực** | **Khung nhôm**  - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.  - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5  - Độ dày 1,4 mm  - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.  - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa.  - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.  - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.  - Ke tăng cứng: Inox 304  - Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần  - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg  - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.  **Kính cường lực**  - Kính đơn, trong, cường lực dày 8mm  - Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính  - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính  - Ốc vít liên kết: Inox 304   * - Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 35,6 | |  |  |  |
| 3 | **Cửa đi mở quay 1 cánh** | **Khung nhôm**  - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.  - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5  - Độ dày 1,4 mm  - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.  - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa.  - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.  - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.  - Ke tăng cứng: Inox 304  - Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần  - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg  - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.  **Vách gỗ MFC**  - Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt:  • TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình.  • TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.  • Chứng nhận nhãn hàng xanh.  - Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC.  - Có chỉ Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh.  - Ốc vít liên kết: Inox 304  - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính  - Ghép mí vị trí ghép 2 tấm gỗ phay âm dương.  - Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm.  **Cửa đi mở quay 1 cánh**  - Cửa mở quay vào trong.  - Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng.  - Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm.  **- Hệ phụ kiện gồm:**  + Bản lề 4D  \* Mở cửa ra được 180 độ  \* Màu sắc: Đen  \* Các rảnh bản lề ôm chặt vào rảnh nhôm cánh và khung bao, không bị xệ cửa  + Khóa đa điểm, môi khóa  + Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm.  + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 19,8 | |  |  |  |
| 4 | **Cửa đi mở quay 2 cánh** | **Khung nhôm**  - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.  - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5  - Độ dày 1,4 mm  - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.  - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa.  - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.  - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.  - Ke tăng cứng: Inox 304  - Keo bọt: Dãn nỡ gấp 60 lần  - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg  - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.  **Kính cường lực**  - Kính đơn, trong, cường lực dày 10mm  - Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính  - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính  - Ốc vít liên kết: Inox 304  - Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm.  **Cửa đi mở quay 2 cánh**  - Cửa mở quay ra ngoài.  - Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng.  - Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm.  **- Hệ phụ kiện gồm:**  + Bản lề 4D  \* Mở cửa ra được 180 độ  \* Màu sắc: Đen  \* Các rảnh bản lề ôm chặt vào rảnh nhôm cánh và khung bao, không bị xệ cửa  + Khóa đa điểm, môi khóa  + Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm.  + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 3,9 | |  |  |  |
| 5 | **Yêu cầu khác** | - Tháo vách nhôm hiện hữu theo bản vẽ đính kèm.  - Lắp dựng theo bản vẽ đính kèm.  - Bảo hành 12 tháng.  - Không cản trở công việc khám chữa bệnh của bệnh viện trong quá trình thực hiện. |  |  | |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | | | |  | |  |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày …../…../2022 đến ngày…../…../2022

Ngày…..tháng….năm 2022

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên đóng dấu)