**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2020 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá****(có VAT)** | **Thành tiền****(có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bảng tên bác sĩ, điều dưỡng nội trú | - Mica trắng dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, mặt dán decal trắng in kỹ thuật số, cán mờ.- Hình bác sĩ, điều dưỡng dán trên bảng: rửa giấy ảnh phủ bóng.- Kích thước: (146 x 28)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 800 |  |  |
| 02 | Bảng tên bác sĩ, điều dưỡng ngoại trú | - Mica trong dày 3mm cắt laser, mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu.- Mặt sau phay lỗ đặt âm nam châm tròn đường kính 18mm.- Mặt trước cắt dán decal trắng.- Kích thước: (270 x 50)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 200 |  |  |
| 03 | Đế để bảng tên bác sĩ, điều dưỡng ngoại trú | - Bảng mica trong dày 5mm cắt laser, mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc. - Gờ chặn mica trong dày 5mm cắt laser, mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc .- Mặt trước phay lỗ đặt âm vòng đệm bằng sắt xi, có đường kính ngoài 20mm, dày 1mm- Kích thước: (125 x 270)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 20 |  |  |
| 04 | Bảng tên phòng 1 mặt | - Đế mica trong dày 10mm cắt laser, mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc.- Mặt mica trong dày 3mm cắt laser, mài bóng cạnh sơn PU màu nâu.- Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số, cán mờ.- Kích thước: (325 x 130)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 20 |  |  |
| 05 | Bảng Thông báo nghỉ lễ | - Nhôm Alu PE Triều Chen hoặc tương đương.- Độ dày nhôm 0.06mm. Độ dày tấm 4mm.- Màu sắc: màu bạc- Mặt dán decal trắng in kỹ thuật, số cán mờ.- Nội dung dán sẽ thay đổi theo từng thời điểm thông báo nghỉ lễ của Bệnh viện: thay 4 lần.- Dán keo 2 mặt hoặc bắt vít lên tường hiện hữu.- Kích thước: (800 x 500)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 04 |  |  |
| 06 | Banrol thông báo | - Bạt trắng dày 0.32mm không xuyên đèn in kỹ thuật số, nẹp biên các cạnh thẳng đều, 2 đầu, căng lên khung inox hiện hữu.- Kích thước: (5700 x 1200)mm- Không bảo hành- Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 02 |  |  |
| 07 | Banrol thông báo | - Bạt trắng dày 0.32mm không xuyên đèn, in kỹ thuật số, nẹp biên các cạnh thẳng đều, 4 góc đóng khoen, căng dây lên vách tường hiện hữu- Kích thước: (4800 x 800)mm- Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 02 |  |  |
| 08 | Banrol hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy | - Bạt trắng dày 0.32mm không xuyên đèn, in kỹ thuật số, nẹp biên các cạnh thẳng đều, 2 cạnh nẹp biên xỏ cây.- Kích thước: (5000 x 1000)mm- Không bảo hành- Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 01 |  |  |
| 09 | Nhãn cảnh báo LASA thuốc 2021 | \* Loại 1:- Thẻ nhựa trắng đục dày 0.3mm- Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số, cán mờ- Kích thước: (60 x 80)mm- Số lượn: 923 tấm\* Loại 2:- Giấy A4 định lượng 80, in màu laser, ép nhựa cứng.- Kích thước: (210 x 297)mm- Số lượng: 22 tấm\* Loại 3:- Decal trắng in kỹ thuật số, cán mờ- Kích thước: (580 x 130)mm + Số lượng: 15 tấm- Kích thước: (520 x 130)mm + Số lượng: 01 tấm- Kích thước: (400 x 100)mm + Số lượng: 02 tấm- Kích thước: (500 x 100)mm + Số lượng: 02 tấm- Tất cả các loại bảo hành 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | bộ | 01 |  |  |
| 10 | Băng keo chống trượt dán thang bộ | - Tháo bỏ băng keo hiện hữu, dán keo mới- Màu sắc: đen- Chất nền bằng nhôm.- Trọng lượng: 730g/m2- Nhiệt độ sử dụng: 4oC- 79oC- Giới hạn chịu lửa: 1.01- Thông lượng bức xạ: cấp1- Hệ số ma sát động: 1.04 - 1.19- Hệ số ma sát tĩnh: 1.40 - 1.64- Độ dày 0.9mm- Kích thước: bản rộng 50mm, dài 18m- Không bảo hành- Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | cuộn | 22 |  |  |
| 11 | Băng keo phản quang dán trong nhà vệ sinh phòng bệnh nội trú | - Tháo bỏ băng keo hiện hữu, dán keo mới- Băng keo phản quang cấu trúc kim cương- Màu sắc: đỏ- Độ dày: 0.356 - 0.457mm- Độ bóng đạt 100 ở góc nhìn 85o- Độ co ngót: không đáng kể- Chống ăn mòn: 1000 giờ- Khả năng chịu nhiệt duy trì 70% hệ số phản xạ ban đầu sau 24 giờ- Phạm vi hiệu suất: -34oC - 94oC- Kích thước: bản rộng 53.5mm, dài 45.7m- Không bảo hành- Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | cuộn | 06 |  |  |
| 12 | Băng keo phản quang dán nền đánh dấu vị trí xếp hàng | - Tháo bỏ băng keo hiện hữu, dán keo mới- Màu sắc: xanh dương- Đáp ứng yêu cầu ASTM D4956 loại III và IV TCVN 7887:2018- Kích thước: khổ 1m2- Không bảo hành- Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | m | 04 |  |  |
| 13 | Dung dịch tăng dính băng keo | - Màu sắc: cam trong/vàng trong- Đạt khả năng kết dính trong 5 phút ở nhiệt độ phòng.- Hàm lượng chất rắn theo trọng lượng: 6%- Định mức sử dụng: 14.7m2/L- Có thể loại bỏ bằng cồn isopropyl- Thể tích 946.3mL/ hộp.- Không bảo hành- Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | hộp | 01 |  |  |
| 14 | Băng keo dán nền đánh dấu vị trí để máy móc, thiết bị, vật tư | - Màu sắc: xanh dương- Độ dày: 0.125mm- Chất liệu: cao su (vinyl)- Độ bám dính: 2.1N/cm- Sức căng: 22.8N/cm- Sức kéo: 180%- Đạt chuẩn ASTM D1002- Kích thước: bản rộng 30mm, dài 33m- Không bảo hành- Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | cuộn | 25 |  |  |
| 15 | Băng keo 2 mặt | - Băng keo 2 mặt cường lực- Màu sắc: keo trong- Lớp màng nhựa bảo vệ keo màu đỏ có in logo nhà sản xuất dày 0.13mm- Độ dày keo: 1mm- Thành phần keo: 100% Acrylic- Tỉ trọng: 960 kg/m3- Sức kéo: 480kPa- Đạt chuẩn ASTM D3574- Kích thước: bản rộng 10mm, dài 32.9m- Không bảo hành- Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | cuộn | 04 |  |  |
| 16 | Chất tẩy rửa đa năng | - Dạng chai xịt. Tẩy sách vết keo chết, keo bám bề mặt, ...- Màu vàng nhạt- Hương cam tươi- Áp xuất hơi: 3.733 Pa- Tỉ trọng: 0.784g/mL- Khả năng hòa tan trong nước: nhẹ (dưới 10%)- Thành phần: D-Limonene: 70-90%, Propan: 10-30%, Polysorbate 80: 1-7%, chất hoạt động bề mặt không ion: <5- Khối lượng: 524g/chai- Không bảo hành- Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | chai | 04 |  |  |
| 17 | Nhãn phân loại chất thải dán cho thùng 15 lít | - Decal trắng in kỹ thuật số, cán màng mờ, cắt rời từng tấm- Kích thước: (190 x 240)mm- Không bảo hành- Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 2.000 |  |  |
| 18 | Nhãn phân loại chất thải dán trên thùng rác xe tiêm | - Decal trắng in kỹ thuật số, cán màng mờ, cắt rời từng tấm- Kích thước: (120 x 90)mm- Không bảo hành- Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 2.000 |  |  |
| 19 | Nhãn phân loại chất thải gây độc tế bào/hóa chất thải | - Decal trắng đế giấy in kỹ thuật số, không cán màng, bế demi.- Kích thước: (100 x 95)mm- Không bảo hành- Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 3.100 |  |  |
| 20 | Nhãn decal các loại | - Decal trắng in kỹ thuật số, cán màng mờ, bế demi, dàn nội dung trên khổ A4- Kích thước: (297 x 210)mm- Không bảo hành- Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 2.500 |  |  |
| 21 | Decal dán vách kính | - Decal trắng in kỹ thuật số, cán màng mờ / hoặc decal kính mờ in kỹ thuật số (tùy vào nhu cầu sử dụng)- Cắt và dán lên vách kính hiện hữu theo yêu cầu.- Không bảo hành- Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | m2 | 200 |  |  |
| 22 | Decal dán vách kính | - Decal màu / decal vân gỗ / decal kính mờ- Cắt và dán lên vách kính hiện hữu theo yêu cầu.- Không bảo hành- Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | m2 | 200 |  |  |
| 23 | Standee để bàn | - Mặt mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, uốn cong 3 đường.- Đế mica đen 2 lớp ngoài dày 3mm, 1 lớp giữa dày 4mm cắt laser, mài bóng cạnh, ghép chồng 3 lớp, có khe đẩy mặt mica trong uốn cong vào.- Kích thước: (305 x 210 x 80)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 70 |  |  |
| 24 | Standee để bàn | - Mặt mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, uốn cong 3 đường.- Kích thước: (150 x 210 x 50)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 10 |  |  |
| 25 | Bảng Bàn nhận bệnh | - Bảng 2 mặt, mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, uốn cong chữ V- Nội dung sơn PU mặt ngược.- Kích thước: (250 x 97 x 100)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 10 |  |  |
| 26 | Bảng chức danh để bàn | - Bảng 2 mặt, mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, uốn cong chữ V- Kích thước: (240 x 100 x 82)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 60 |  |  |
| 27 | Các bảng thông báo | - Mica trong dày 3mm cắt laser, mài bóng cạnh.- Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số mặt ngược.- Dán keo 2 mặt cường lực hoặc bắt vít lên tường hiện hữu.- Kích thước: (297 x 420)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 100 |  |  |
| 28 | Kệ để sổ thông tin trong phòng bệnh nội trú | - Mica trong dày 4mm cắt laser, mài bóng cạnh, ghép thành kệ 3 ngăn, bắt vít lên tường hiện hữu.- Kích thước: (260 x 350 x 95)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 10 |  |  |
| 29 | Thẻ kiểm tra vệ sinh trang thiết bị y tế | - Nhựa trong dày 0.05mm, mặt dán decal trắng in kỹ thuật số, có bấm lổ tròn để xỏ dây.- Dây treo: dây gút nhựa trắng dài 200mm- Kích thước: (100 x 40)mm- Không bảo hành- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 2.000 |  |  |
| 30 | Bảng cấm hút thuốc | - Mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh.- Nội dung sơn PU mặt ngược.- Dán keo 2 mặt cường lực mặt lưng.- Kích thước: (180 x 180)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 15 |  |  |
| 31 | Bảng số thang bộ | - Mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh.- Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số mặt ngược.- Dán keo 2 mặt cường lực mặt lưng.- Kích thước: (210 x 148)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 20 |  |  |
| 32 | Bảng số giường bệnh nội trú | - Mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh.- Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số mặt ngược.- Dán keo 2 mặt cường lực mặt lưng.- Kích thước: (150 x 150)mm- Bảo hành: 12 tháng- Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 449 |  |  |
| 33 | Bộ nguồn cho hộp đèn LED | - Điện áp đầu vào: 220VAC 50Hz- Điện áp đầu ra: 12VDC- Công suất: 150W- Dòng định mức: 12.5A- Nhiệt độ làm việc: -30oC đến 70oC- Có bảo vệ quá áp/quá tải/quá nhiệt- Kích thước: ~ (97 x 30 x 159)mm- Khối lượng: ~ 480gr- Bảo hành: 12 tháng | cái | 10 |  |  |
| 34 | Bộ nguồn cho hộp đèn LED | - Điện áp đầu vào: 220VAC 50Hz- Điện áp đầu ra: 12VDC- Công suất: 720W- Dòng định mức: 60A- Có bảo vệ ngắn mạch/quá áp/quá tải- Kích thước: ~ (202 x 125 x 62)mm- Khối lượng: ~ 1.3kg- Bảo hành: 12 tháng | cái | 04 |  |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / ….. đến ngày ….. / ….. / …...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |