**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2020 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(có VAT)** | **Thành tiền**  **(có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bảng tên bác sĩ, điều dưỡng nội trú | - Mica trắng dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, mặt dán decal trắng in kỹ thuật số, cán mờ.  - Hình bác sĩ, điều dưỡng dán trên bảng: rửa giấy ảnh phủ bóng.  - Kích thước: (146 x 28)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 800 |  |  |
| 02 | Bảng tên bác sĩ, điều dưỡng ngoại trú | - Mica trong dày 3mm cắt laser, mài bóng cạnh, sơn PU màu nâu.  - Mặt sau phay lỗ đặt âm nam châm tròn đường kính 18mm.  - Mặt trước cắt dán decal trắng.  - Kích thước: (270 x 50)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 200 |  |  |
| 03 | Đế để bảng tên bác sĩ, điều dưỡng ngoại trú | - Bảng mica trong dày 5mm cắt laser, mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc.  - Gờ chặn mica trong dày 5mm cắt laser, mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc .  - Mặt trước phay lỗ đặt âm vòng đệm bằng sắt xi, có đường kính ngoài 20mm, dày 1mm  - Kích thước: (125 x 270)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 20 |  |  |
| 04 | Bảng tên phòng 1 mặt | - Đế mica trong dày 10mm cắt laser, mài bóng cạnh, sơn PU màu bạc.  - Mặt mica trong dày 3mm cắt laser, mài bóng cạnh sơn PU màu nâu.  - Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số, cán mờ.  - Kích thước: (325 x 130)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 20 |  |  |
| 05 | Bảng Thông báo nghỉ lễ | - Nhôm Alu PE Triều Chen hoặc tương đương.  - Độ dày nhôm 0.06mm. Độ dày tấm 4mm.  - Màu sắc: màu bạc  - Mặt dán decal trắng in kỹ thuật, số cán mờ.  - Nội dung dán sẽ thay đổi theo từng thời điểm thông báo nghỉ lễ của Bệnh viện: thay 4 lần.  - Dán keo 2 mặt hoặc bắt vít lên tường hiện hữu.  - Kích thước: (800 x 500)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 04 |  |  |
| 06 | Banrol thông báo | - Bạt trắng dày 0.32mm không xuyên đèn in kỹ thuật số, nẹp biên các cạnh thẳng đều, 2 đầu, căng lên khung inox hiện hữu.  - Kích thước: (5700 x 1200)mm  - Không bảo hành  - Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 02 |  |  |
| 07 | Banrol thông báo | - Bạt trắng dày 0.32mm không xuyên đèn, in kỹ thuật số, nẹp biên các cạnh thẳng đều, 4 góc đóng khoen, căng dây lên vách tường hiện hữu  - Kích thước: (4800 x 800)mm  - Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 02 |  |  |
| 08 | Banrol hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy | - Bạt trắng dày 0.32mm không xuyên đèn, in kỹ thuật số, nẹp biên các cạnh thẳng đều, 2 cạnh nẹp biên xỏ cây.  - Kích thước: (5000 x 1000)mm  - Không bảo hành  - Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 01 |  |  |
| 09 | Nhãn cảnh báo LASA thuốc 2021 | \* Loại 1:  - Thẻ nhựa trắng đục dày 0.3mm  - Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số, cán mờ  - Kích thước: (60 x 80)mm  - Số lượn: 923 tấm  \* Loại 2:  - Giấy A4 định lượng 80, in màu laser, ép nhựa cứng.  - Kích thước: (210 x 297)mm  - Số lượng: 22 tấm  \* Loại 3:  - Decal trắng in kỹ thuật số, cán mờ  - Kích thước: (580 x 130)mm  + Số lượng: 15 tấm  - Kích thước: (520 x 130)mm  + Số lượng: 01 tấm  - Kích thước: (400 x 100)mm  + Số lượng: 02 tấm  - Kích thước: (500 x 100)mm  + Số lượng: 02 tấm  - Tất cả các loại bảo hành 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | bộ | 01 |  |  |
| 10 | Băng keo chống trượt dán thang bộ | - Tháo bỏ băng keo hiện hữu, dán keo mới  - Màu sắc: đen  - Chất nền bằng nhôm.  - Trọng lượng: 730g/m2  - Nhiệt độ sử dụng: 4oC- 79oC  - Giới hạn chịu lửa: 1.01  - Thông lượng bức xạ: cấp1  - Hệ số ma sát động: 1.04 - 1.19  - Hệ số ma sát tĩnh: 1.40 - 1.64  - Độ dày 0.9mm  - Kích thước: bản rộng 50mm, dài 18m  - Không bảo hành  - Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | cuộn | 22 |  |  |
| 11 | Băng keo phản quang dán trong nhà vệ sinh phòng bệnh nội trú | - Tháo bỏ băng keo hiện hữu, dán keo mới  - Băng keo phản quang cấu trúc kim cương  - Màu sắc: đỏ  - Độ dày: 0.356 - 0.457mm  - Độ bóng đạt 100 ở góc nhìn 85o  - Độ co ngót: không đáng kể  - Chống ăn mòn: 1000 giờ  - Khả năng chịu nhiệt duy trì 70% hệ số phản xạ ban đầu sau 24 giờ  - Phạm vi hiệu suất: -34oC - 94oC  - Kích thước: bản rộng 53.5mm, dài 45.7m  - Không bảo hành  - Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | cuộn | 06 |  |  |
| 12 | Băng keo phản quang dán nền đánh dấu vị trí xếp hàng | - Tháo bỏ băng keo hiện hữu, dán keo mới  - Màu sắc: xanh dương  - Đáp ứng yêu cầu ASTM D4956 loại III và IV TCVN 7887:2018  - Kích thước: khổ 1m2  - Không bảo hành  - Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | m | 04 |  |  |
| 13 | Dung dịch tăng dính băng keo | - Màu sắc: cam trong/vàng trong  - Đạt khả năng kết dính trong 5 phút ở nhiệt độ phòng.  - Hàm lượng chất rắn theo trọng lượng: 6%  - Định mức sử dụng: 14.7m2/L  - Có thể loại bỏ bằng cồn isopropyl  - Thể tích 946.3mL/ hộp.  - Không bảo hành  - Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | hộp | 01 |  |  |
| 14 | Băng keo dán nền đánh dấu vị trí để máy móc, thiết bị, vật tư | - Màu sắc: xanh dương  - Độ dày: 0.125mm  - Chất liệu: cao su (vinyl)  - Độ bám dính: 2.1N/cm  - Sức căng: 22.8N/cm  - Sức kéo: 180%  - Đạt chuẩn ASTM D1002  - Kích thước: bản rộng 30mm, dài 33m  - Không bảo hành  - Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | cuộn | 25 |  |  |
| 15 | Băng keo 2 mặt | - Băng keo 2 mặt cường lực  - Màu sắc: keo trong  - Lớp màng nhựa bảo vệ keo màu đỏ có in logo nhà sản xuất dày 0.13mm  - Độ dày keo: 1mm  - Thành phần keo: 100% Acrylic  - Tỉ trọng: 960 kg/m3  - Sức kéo: 480kPa  - Đạt chuẩn ASTM D3574  - Kích thước: bản rộng 10mm, dài 32.9m  - Không bảo hành  - Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | cuộn | 04 |  |  |
| 16 | Chất tẩy rửa đa năng | - Dạng chai xịt. Tẩy sách vết keo chết, keo bám bề mặt, ...  - Màu vàng nhạt  - Hương cam tươi  - Áp xuất hơi: 3.733 Pa  - Tỉ trọng: 0.784g/mL  - Khả năng hòa tan trong nước: nhẹ (dưới 10%)  - Thành phần: D-Limonene: 70-90%, Propan: 10-30%, Polysorbate 80: 1-7%, chất hoạt động bề mặt không ion: <5  - Khối lượng: 524g/chai  - Không bảo hành  - Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | chai | 04 |  |  |
| 17 | Nhãn phân loại chất thải dán cho thùng 15 lít | - Decal trắng in kỹ thuật số, cán màng mờ, cắt rời từng tấm  - Kích thước: (190 x 240)mm  - Không bảo hành  - Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 2.000 |  |  |
| 18 | Nhãn phân loại chất thải dán trên thùng rác xe tiêm | - Decal trắng in kỹ thuật số, cán màng mờ, cắt rời từng tấm  - Kích thước: (120 x 90)mm  - Không bảo hành  - Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 2.000 |  |  |
| 19 | Nhãn phân loại chất thải gây độc tế bào/hóa chất thải | - Decal trắng đế giấy in kỹ thuật số, không cán màng, bế demi.  - Kích thước: (100 x 95)mm  - Không bảo hành  - Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 3.100 |  |  |
| 20 | Nhãn decal các loại | - Decal trắng in kỹ thuật số, cán màng mờ, bế demi, dàn nội dung trên khổ A4  - Kích thước: (297 x 210)mm  - Không bảo hành  - Xem file bản vẽ đính kèm | tấm | 2.500 |  |  |
| 21 | Decal dán vách kính | - Decal trắng in kỹ thuật số, cán màng mờ / hoặc decal kính mờ in kỹ thuật số (tùy vào nhu cầu sử dụng)  - Cắt và dán lên vách kính hiện hữu theo yêu cầu.  - Không bảo hành  - Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | m2 | 200 |  |  |
| 22 | Decal dán vách kính | - Decal màu / decal vân gỗ / decal kính mờ  - Cắt và dán lên vách kính hiện hữu theo yêu cầu.  - Không bảo hành  - Xem hình ảnh minh họa trong file đính kèm | m2 | 200 |  |  |
| 23 | Standee để bàn | - Mặt mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, uốn cong 3 đường.  - Đế mica đen 2 lớp ngoài dày 3mm, 1 lớp giữa dày 4mm cắt laser, mài bóng cạnh, ghép chồng 3 lớp, có khe đẩy mặt mica trong uốn cong vào.  - Kích thước: (305 x 210 x 80)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 70 |  |  |
| 24 | Standee để bàn | - Mặt mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, uốn cong 3 đường.  - Kích thước: (150 x 210 x 50)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 10 |  |  |
| 25 | Bảng Bàn nhận bệnh | - Bảng 2 mặt, mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, uốn cong chữ V  - Nội dung sơn PU mặt ngược.  - Kích thước: (250 x 97 x 100)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 10 |  |  |
| 26 | Bảng chức danh để bàn | - Bảng 2 mặt, mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh, uốn cong chữ V  - Kích thước: (240 x 100 x 82)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 60 |  |  |
| 27 | Các bảng thông báo | - Mica trong dày 3mm cắt laser, mài bóng cạnh.  - Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số mặt ngược.  - Dán keo 2 mặt cường lực hoặc bắt vít lên tường hiện hữu.  - Kích thước: (297 x 420)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 100 |  |  |
| 28 | Kệ để sổ thông tin trong phòng bệnh nội trú | - Mica trong dày 4mm cắt laser, mài bóng cạnh, ghép thành kệ 3 ngăn, bắt vít lên tường hiện hữu.  - Kích thước: (260 x 350 x 95)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 10 |  |  |
| 29 | Thẻ kiểm tra vệ sinh trang thiết bị y tế | - Nhựa trong dày 0.05mm, mặt dán decal trắng in kỹ thuật số, có bấm lổ tròn để xỏ dây.  - Dây treo: dây gút nhựa trắng dài 200mm  - Kích thước: (100 x 40)mm  - Không bảo hành  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 2.000 |  |  |
| 30 | Bảng cấm hút thuốc | - Mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh.  - Nội dung sơn PU mặt ngược.  - Dán keo 2 mặt cường lực mặt lưng.  - Kích thước: (180 x 180)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 15 |  |  |
| 31 | Bảng số thang bộ | - Mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh.  - Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số mặt ngược.  - Dán keo 2 mặt cường lực mặt lưng.  - Kích thước: (210 x 148)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 20 |  |  |
| 32 | Bảng số giường bệnh nội trú | - Mica trong dày 2mm cắt laser, mài bóng cạnh.  - Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số mặt ngược.  - Dán keo 2 mặt cường lực mặt lưng.  - Kích thước: (150 x 150)mm  - Bảo hành: 12 tháng  - Xem file bản vẽ đính kèm | cái | 449 |  |  |
| 33 | Bộ nguồn cho hộp đèn LED | - Điện áp đầu vào: 220VAC 50Hz  - Điện áp đầu ra: 12VDC  - Công suất: 150W  - Dòng định mức: 12.5A  - Nhiệt độ làm việc: -30oC đến 70oC  - Có bảo vệ quá áp/quá tải/quá nhiệt  - Kích thước: ~ (97 x 30 x 159)mm  - Khối lượng: ~ 480gr  - Bảo hành: 12 tháng | cái | 10 |  |  |
| 34 | Bộ nguồn cho hộp đèn LED | - Điện áp đầu vào: 220VAC 50Hz  - Điện áp đầu ra: 12VDC  - Công suất: 720W  - Dòng định mức: 60A  - Có bảo vệ ngắn mạch/quá áp/quá tải  - Kích thước: ~ (202 x 125 x 62)mm  - Khối lượng: ~ 1.3kg  - Bảo hành: 12 tháng | cái | 04 |  |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / ….. đến ngày ….. / ….. / …...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |