**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh**  **mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)**  **có VAT** | **Thành tiền (VND)**  **có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phá dỡ tường gạch hiện hữu và vận chuyển xà bần | - Che chắn xung quanh trước khi thực hiện phá dỡ;  - Cắt rãnh ô vuông trước khi phá dỡ gạch, hạn chế tối đa bụi phát sinh;  - Vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ xà bần ra khỏi công trường. | m3 | 19,66 |  |  |
| 2 | Xây tường gạch ống dày 8cm | - Bao gồm: vật tư gạch, vữa xây tô, nhân công, vệ sinh.  - Yêu cầu đối với vật tư:  + Gạch ống 80x80x180mm, có giấy chứng nhận hợp quy;  + Vữa xây tô gồm xi măng và cát đạt cường độ tối thiểu M75, có giấy chứng nhận hợp quy đối với từng thành phần vật liệu;  - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. | m3 | 1,54 |  |  |
| 3 | Trát tường trong dày 2cm, vữa xi măng M75 | - Bao gồm: vữa xây tô, nhân công, vệ sinh.  - Yêu cầu đối với vật tư: vữa xi măng M75  - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 25,77 |  |  |
| 4 | Bả matít và sơn nước tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp phủ hoàn thiện | - Bao gồm công tác bả phẳng 2 lớp, xả nhám, sơn lót 1 lớp, sơn hoàn thiện 2 lớp, vệ sinh sau khi hoàn thành.  - Yêu cầu đối với bột bả:   + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao; chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim); tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao;  + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường; chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc; chống thấm chống rêu mốc.  - Yêu cầu kỹ thuật của sơn cao cấp trong nhà:  + Có tính năng kháng khuẩn chống nấm mốc phù hợp với môi trường trong Bệnh viện;  + Bề mặt sơn cực mịn, có độ bóng mờ, đẹp và luôn mới; sơn cực bền, mịn màng, không bong tróc, dễ dàng lau chùi;  + Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít);  + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD.  - Yêu cầu về nghiệm thu bả: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.  - Yêu cầu về nghiệm thu sơn hoàn thiện:  + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện;  + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn;  + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng;  + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục. | m2 | 24,9 |  |  |
| 5 | Ốp tường gạch trang trí, kích thước 600x600x9mm, vữa M75 | - Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ.  - Yêu cầu kỹ thuật gạch ốp lát ép bán khô:  + Kích thước cạnh: ± 0,6% (± 2,0mm);  + Chiều dày: ± 5% (±0,5mm);  + Độ vuông góc: ± 0,5% (± 2,0mm);  + Độ thẳng cạnh: ± 0,5% (± 1,5mm);  + Độ phẳng mặt: ± 0,5% (± 2,0mm);  + Độ bền uốn: ≥ 35 N/mm²;  + Độ hút nước: ≤ 0,5%;  + Độ mài mòn sâu: ≤ 175mm³;  + Độ giãn nở ẩm: ≤ 0,6%;  + Chất liệu kết cấu: loại thạch anh bóng kiếng (không men);  + Nhóm BIa (E ≤ 0,5%);  + Kích thước 600x600mm;  + Có giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.  - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.  - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao. | m2 | 13 |  |  |
| 6 | Gia công lắp dựng cửa thép | - Bao gồm khung, cánh cửa và phụ kiện cửa đi (bản lề, khóa, tay nắm cửa, tay đẩy hơi);  - Chi tiết cấu tạo theo bản vẽ đính kèm;  - Bề mặt sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện.  - Yêu cầu phụ kiện cửa đi:  + Bộ tay nắm gạt có nắp che  ⦁ Chất liệu: inox 304;  ⦁ Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng);  ⦁ Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng);  ⦁ Tương đương với mã số 903.92.586.  + Thân khóa:  ⦁ Lỗ trục tay nắm: 8 mm;  ⦁ Mặt thân khóa: inox 304;  ⦁ Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm;  ⦁ Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm;  ⦁ Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm;  ⦁ Tương đương với mã số 911.02.153.  + Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn:  ⦁ Lõi khóa 5 khấc;  ⦁ Mặt ngoài dùng chìa, mặt trong núm vặn;  ⦁ Chiều dài A: 31,5 mm; B: 31,5 mm; C: 63 mm;  ⦁ Tương đương với mã số 916.01.007  + Bản lề lá - 4 vòng bi:  ⦁ Hoàn thiện: inox mờ 304;  ⦁ Thiết kế với 4 vòng bi;  ⦁ Kích thước bản lề: 127x89mm;  ⦁ Độ dày bản lề: 3 mm;  ⦁ Vòng bi: Ø14 mm;  ⦁ Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg;  ⦁ Tương đương với mã số 926.25.505.  + Thiết bị đóng cửa tự động không có điểm dừng:  ⦁ Chiều rộng cửa 850-950 mm;  ⦁ Trọng lượng tối đa cửa 60 kg;  ⦁ Góc mở tối đa ≤ 180º;  ⦁ Tương đương với mã số 931.84.229  - Yêu cầu nghiệm thu:  + Cửa đóng, mở nhẹ nhàng;  + Các khe hở giữa cửa và tường mặt ngoài , mặt trong phải hoàn thiện bằng silicone;  + Độ cân bằng theo mặt đứng và mặt ngang của khung ≤ 5mm;  + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải nhẵn mịn, đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng. | m2 | 2,1 |  |  |
| 7 | Lắp dựng thép hình gia cường | - Bao gồm thép hình, que hàn, vật tư phụ và nhân công lắp dựng.  - Quy cách thép hình: 200x100x5,2mm;  - Đường hàn được mài nhẵn để không ảnh hưởng đến bề mặt kết cấu và vận hành được dễ dàng;  - Không gây thấm nước tại các vị trí liên kết hàn;  - Dung sai gia công cho thép bằng khung cửa gia công ± 2mm so với kích thước thiết kế;  - Chiều cao đường hàn ≥ 6mm;  - Tất cả đều phải được sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện dành cho cấu kiện sắt thép;  - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | tấn | 0,14 |  |  |
| 8 | Lắp đặt bulong neo | - Gồm thanh ren hóa chất và phần thân bulong được tiện ren hoàn toàn:  + Đường kính thanh ren ≥ 20mm;  + Thân bulong dài ≥ 240mm;  + Cấp bền ≥ 5.8 MPa;  + Vật liệu: mạ kẽm hoặc tương đương;  + Lực kéo ≥ 60KN tương ứng với khối lượng ≥ 6 tấn;  + Lực cắt ≥ 60KN tương ứng với khối lượng ≥ 6 tấn.  - Dùng để cố định bản mã và thép hình gia cường vào dầm.  - Chi tiết lắp đặt theo bản vẽ đính kèm. | cái | 16 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** | | | | | |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2023  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)