**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá****(có VAT)** | **Thành tiền (có VAT)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bàn làm việc 1 (600x1200x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bo 2 góc, khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp.- Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc kéo phụ, bửng lửng.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 08 ray kéo, 03 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa dây.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 9 |  |  |
| 02 | Bàn làm việc 2 (600x1100x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp.- Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc kéo phụ, bửng lửng.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 08 ray kéo, 03 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa dây.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2 |  |  |
| 03 | Bàn nhận mẫu(1400x500x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn ốp kính trong cường lực dày 8mm bo 02 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 02 cánh cửa vát cạnh, bửng lửng.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề, 02 ray kéo.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 04 | Bàn để mẫu (600x1000x758)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: Mặt bàn, cánh cửa, ngăn tủ, vách hông dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn ốp kính trong cường lực dày 8mm, mài bo 04 góc.- Bàn có 01 tấm ngăn, 02 cánh cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 05 | Bàn để máy in cassette (600x1250x750)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: mặt bàn, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 06 | Bàn đặt máy phòng MGIT 1 (700x2350x750)mm | - Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen. | cái | 1 |  |  |
| 07 | Bàn đặt máy phòng MGIT 2 (700x1900x750)mm | - Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen. | cái | 1 |  |  |
| 08 | Bàn đặt máy phòng SHPT 1 (600x1600x750)mm | - Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen. | cái | 1 |  |  |
| 09 | Bàn đặt máy phòng SHPT 2 (600x1200x750)mm | - Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen. | cái | 1 |  |  |
| 10 | Bàn để máy PCR (700x1000x750)mm | - Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen. | cái | 2 |  |  |
| 11 | Bàn để máy vùi mô (700x1750x750)mm | - Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm.- Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen. | cái | 2 |  |  |
| 12 | Bàn để máy cắt mỏng (700x1600x750)mm | - Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm.- Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen. | cái | 2 |  |  |
| 13 | Bàn xếp lam (680x1780x750)mm | '- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm.- Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen. | cái | 1 |  |  |
| 14 | Bàn pha hóa chất (900x1800x750)mm | - Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm.- Khung inox không gỉ 304 50x50mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen. | cái | 1 |  |  |
| 15 | Bàn xử lý mẫu Liquid Pap 1 (700x1700x800/900)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lổ đặt lavabo âm và vòi vước.- Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304.- Bàn có 03 cánh cửa vát cạnh, 01 vách đứng.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 06 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 16 | Bàn xử lý mẫu Liquid Pap 2 (700x1700x800/900)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm.- Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304.- Bàn có 03 cánh cửa vát cạnh, 01 vách đứng.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 06 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 17 | Bàn để máy cắt mỏng (700x3200x800/900)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lổ đặt lavabo âm và vòi vước.- Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304.- Bàn có 06 cánh cửa vát cạnh, 02 vách đứng.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 12 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 18 | Bàn nhuộm thủ công (700x1850x800/900)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lổ đặt lavabo âm và vòi vước.- Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304.- Bàn có 04 cánh cửa vát cạnh, 02 vách đứng.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 08 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 19 | Bàn cắt lọc bệnh phẩm(700x1700x800/900)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lổ đặt lavabo âm và vòi vước.- Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304.- Bàn có 03 cánh cửa vát cạnh, 01 vách đứng.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 06 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 20 | Bàn để lavabo (620x750x 800/900)mm | - Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Có 02 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề.- Đáy bàn làm hệ khung bằng thép không gỉ 304.- Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304.- Mặt bàn bằng đá Solid Surface dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lổ đặt lavabo âm và vòi vước.- Nút chân bằng nhựa, tăng chỉnh chiều cao, loại cao 100mm. | cái | 1 |  |  |
| 21 | Tủ vật tư bên dưới bàn đặt máy phòng MGIT (600x1080x660)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2 |  |  |
| 22 | Tủ vật tư dưới bàn để máy phòng SHPT (500x1080x660)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 1 |  |  |
| 23 | Tủ vật tư dưới bàn để máy PCR (600x880x650)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2 |  |  |
| 24 | Tủ vật tư dưới bàn (600x700x683)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 5 |  |  |
| 25 | Tủ vật tư dưới bàn pha hóa chất (400x820x680)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2 |  |  |
| 26 | Vách ngăn bàn làm việc | -Kính màu dày 08mm cường lực, mài bóng cạnh.- Phay rãnh gắn pát kẹp kính bằng inox 304 lên mặt bàn, gia cố thêm bằng silicon hoặc keo đèn. | m2 | 1.7 |  |  |
| 27 | Tủ vật tư (500x900x2100)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề.- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. | cái | 2 |  |  |
| 28 | Tủ vật tư (tủ treo)(350x1700x800)mm | - Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.- Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 04 cửa vát cạnh.- Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề, 02 ổ khóa. | cái | 2 |  |  |
| 29 | Tủ đựng hóa chất(1000x500x2000)mm | - Tủ bằng thép không gỉ 304 dày ≤1mm, chịu được hóa chất.- Có 04 đợt ngăn. Các tấm ngăn tháo ráp, thay đổi khoảng cách các tấm ngăn được.- Có 02 cánh cửa lộng kính trong cường lực dày 5mm. Có 02 tay nắm, có khóa. | cái | 3 |  |  |
| 30 | Ghế xoay không tay(550x560x900/1020) mm | - Tương đương ghế Xuân Hòa mã GNV-01-00- Ghế đệm xoay, đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen.- Chân ghế xoay 05 cánh bằng nhựa đúc màu đen , có bánh xe.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. | cái | 27 |  |  |
| 31 | Ghế quầy (Ø300x550/630)mm | - Mặt ghế bằng thép không gỉ 304, bọc thêm lớp nệm mút và simili màu đen.- Chân ghế tròn bằng thép không gỉ 304, ống inox 27mm.- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. | cái | 9 |  |  |
| 32 | Bồn nhuộm(900x600x1420)mm | Phần thân:- Bằng thép không gỉ 304, dày 1.2mm, thân dày 1mm- 02 vòi nước có tay gạt bằng thép không gỉ 304- 01 bộ xả bằng thép không gỉ 304- Khung kính cường lực dày 5mm- Tủ có 01 cửa kính và 02 cửa thép không gỉ mở bản lề.- Có nút chân tăng chỉnh chiều cao tủ bằng thép không gỉ 304.- Kích thước: (900x600x1420)mmPhần hộp che quạt hút và ống nối:- Bằng thép không gỉ 304, dày 1mm- Kích thước: (400x1300x410)mm | cái | 1 |  |  |
| 33 | Kệ sắt V lỗ 5 tầng (300x1000x2000)mm | - Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám theo tiêu chuẩn (TCEU)- Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm.- Mặt kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có 1 sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực. - Kệ có 5 tầng. Tải trọng 100kg/tầng.- Patke mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng- Buloong ốc tán mạ kẽm.- Đế chân nhựa bảo vệ nền. | cái | 3 |  |  |
| 34 | Kệ sắt V lỗ 5 tầng (400x1000x2000)mm | - Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám theo tiêu chuẩn (TCEU)- Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm.- Mặt kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có 1 sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực. - Kệ có 5 tầng. Tải trọng 100kg/tầng.- Patke mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng- Buloong ốc tán mạ kẽm.- Đế chân nhựa bảo vệ nền. | cái | 2 |  |  |
| 35 | Locker sắt 6 ngăn (450x915x1830)mm | - Tương đương tủ Hòa Phát mã TU-982-3K- Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 6 khoang, 6 cánh sắt mở, bên trong có 1 đợt cố định, thanh móc quần áo; Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm, tai khóa móc. | cái | 3 |  |  |
| 36 | Hộp đèn 02 mặt(1200x310x70)mm | - Mica acrylic trắng sữa dày 4mm xuyên đèn.- Mặt dán 2 lớp decal nâu không xuyên đèn, nội dung cắt lộng chữ ra đèn.- Đèn LED dây hiệu SamSung hoặc tương đương, nguồn Meanwell 12VDC hoặc tương đương. | cái | 1 |  |  |
| 37 | Decal dán vách | - Decal kính mờ/decal trắng/decal màu/ decal trắng in kỹ thuật số (tùy nhu cầu thực tế) dán lên vách kính hiện hữu. | m2 | 106 |  |  |

Báo giá này có hiệu lực từ ngày …../…../ 2021 đến ngày …../……/ 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2021**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |