**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Theo công văn mời chào giá số .........../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)****có VAT** | **Thành tiền (VND)****có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cắt rãnh bê tông nhựa đường cũ | Dùng thiết bị chuyên dụng để cắt, có biện pháp hút bụi phù hợp. | md | 185,9 |  |  |
| 2 | Cào bóc mặt đường, thổi bụi, vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ phế thải | - Cào bóc đến cao trình theo bản vẽ thiết kế;- Vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ phế thải. | m³ | 8 |  |  |
| 3 | Tưới nhựa nóng bám dính | - Sử dụng nhũ tương CRS-1 hàm lượng tiêu chuẩn 1kg/1m²;- Đáp ứng các yêu cầu TCVN 8817:2011. | m² | 160,6 |  |  |
| 4 | Rải thảm bê tông nhựa nóng dày 6cm, lu lèn hoàn thiện bề mặt | - Sử dụng bê tông nhựa chặt C9.5, đáp ứng các yêu cầu TCVN 8819 :2011; - Lu lèn 4~5 lượt/điểm, các vệt lu phải chồng lên nhau, cách nhau ít nhất 20cm; - Bề mặt hoàn thiện phẳng, không có điểm lồi lõm. | m² | 160,6 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác:

+ Vật tư sử dụng mới 100%, chưa qua sử dụng;

+ Thực hiện theo bản vẽ đính kèm;

+ Khảo sát thực tế trước khi thực hiện dịch vụ;

+ Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;

+ Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của bệnh viện (có thể phải làm ban đêm, thứ 7 và chủ nhật);

+ Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;

+ Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;

+ Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;

+ Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2024**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)