**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Theo công văn mời chào giá số .........../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh** **mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)****có VAT** | **Thành tiền (VND)****có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa mái vòm che đường dốc tầng hầm khu A | - Bao gồm: nhân công, vật tư chính và vật tư phụ khác.- Tháo dỡ toàn bộ tấp lợp mái vòm cũ, lắp lại tấm mới, xử lý lại các vị trí giao nhau giữa các tấm và vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.- Yêu cầu kỹ thuật của tấm vinyl chống tĩnh điện: + Dạng rỗng; + Độ dày ≥ 6 mm;  + Có khả năng hấp thụ gần 100% bức xạ cực tím; + Chịu được nhiệt độ thay đổi từ -200C đến 1200C; + Lực căng gây vỡ, bể ≥ 65 Mpa; + Lực kéo ≥ 120 %; + Suất uốn cong ≥ 2500 MPa; + Khả năng chịu va đập từ 650 J/m đến 850 J/m; + Sức nén ≥ 12500 PSI; + Bảo hành tối thiểu 10 năm với khả năng truyền sáng; + Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư.- Yêu cầu kỹ thuật của vật tư phụ:+ Thanh viền cạnh U và thanh nối H giữa các tấm: bằng nhôm đúc; + Silicone trung tính; + Vít liên kết bằng thép không ghỉ đường kính ≥ 6mm, dài ≥ 30mm. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Vị trí mối nối giữa các tấm phải phẳng; + Đảm bảo chống thấm sau khi hoàn thiện. | m2 | 192,5 |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm VAT** |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác:

+ Vật tư sử dụng mới 100%, chưa qua sử dụng;

+ Thực hiện theo bản vẽ đính kèm;

+ Khảo sát thực tế trước khi thực hiện dịch vụ;

+ Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;

+ Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của bệnh viện (có thể phải làm ban đêm, thứ 7 và chủ nhật);

+ Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;

+ Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;

+ Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;

+ Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2024**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)