**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh chống va đập | - Bao gồm: lõi khung nhôm và lớp phủ nhựa bên ngoài;- Yêu cầu kỹ thuật của lõi khung nhôm:  + Nhôm 6063, độ cứng T5; + Độ dày: ≥ 2 mm; + Cường độ kéo: trên 150 Mpa.- Yêu cầu kỹ thuật của lớp phủ nhựa bên ngoài: + Vật liệu: Acrylic PVC; + Độ dày: ≥ 2 mm; + Cường độ kéo: trên 40 Mpa; + Có tính kháng khuẩn;  + Chống cháy: V-0.- Chiều cao: 150 mm;- Hai đầu bịt nhựa ABS. |  |  |  |  | m | 366 |  |  |  |
| 2 | Bảo vệ góc cột | - Bao gồm: lõi khung nhôm và lớp phủ nhựa bên ngoài;- Yêu cầu kỹ thuật của lõi khung nhôm:  + Nhôm 6063, độ cứng T5; + Độ dày: ≥ 2 mm; + Cường độ kéo: trên 150 Mpa.- Yêu cầu kỹ thuật của lớp phủ nhựa bên ngoài: + Vật liệu: Acrylic PVC; + Độ dày: ≥ 2 mm; + Cường độ kéo: trên 40 Mpa; + Có tính kháng khuẩn;  + Chống cháy: V-0.- Kích thước: 50x50 mm (dài 1 m);- Hai đầu bịt nhựa ABS. |  |  |  |  | bộ | 281 |  |  |  |
|  |  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện lắp đặt;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

- Nhà thầu tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)