**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Model, mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh ray treo trần | - Bao gồm: thanh ray, bánh xe, chặn cuối;- Yêu cầu kỹ thuật của thanh ray: + Kích thước (dài x rộng x cao): 1000 x 35 x 19 mm;  + Vật liệu: nhôm sơn tĩnh điện. - Yêu cầu kỹ thuật của bánh xe: + Kích thước (rộng x cao): 70 x 120 mm; + Vật liệu: bằng nhựa, nhựa ABS, móc gắn liên kết bằng inox 304;  + Có khóa khi treo vật dụng.- Yêu cầu kỹ thuật của chặn cuối: + Kích thước (rộng x cao): 20 x 30 mm; + Vật liệu: nhôm sơn tĩnh điện. |  |  |  |  | m | 14 |  |  |  |
| 2 | Thanh treo dịch truyền | Yêu cầu kỹ thuật của thanh treo dịch truyền: + Thân chính bằng nhôm sơn tĩnh điện, móc treo liên kết bằng inox 304, tay cầm bằng nhựa ABS; + Thanh treo thẳng đứng có thể điều chỉnh chiều dài từ 60 cm lên 90 cm; + Có 4 móc treo có thể gấp lại được gắn ở trục điều chỉnh và một móc có thể xoay gắn ở cuối trục. |  |  |  |  | thanh | 14 |  |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa (bao gồm vật tư phụ (nếu có)) theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2025**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)