**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày …../…../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Mã HS** | **Mã hàng/ Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây điện CV 16 mm2 | - Tiết diện danh nghĩa: 16 mm²- Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV- Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.0 mm- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C |  |  |  | Mét | 110 |  |  |
| 2 | Dây điện CV 10 mm2 | - Tiết diện danh nghĩa: 10 mm²- Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV- Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1.0 mm- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C |  |  |  | Mét | 28 |  |  |
| 3 | Tủ điện chính | **1/ Vỏ tủ:** - Kích thước danh định: H1200mm x W600mm x D250mm x T1,5mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, có 2 ngăn, 2 lớp cửa, có khóa.có 2 ngăn, - Có thanh cái đấu nối từng pha - Loại: lắp nổi - có 3 đèn báo pha - Có đồng hồ đo V/A (đã bao gồm CT)**2/ MCCB 200A-4P: 1 cái** - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 200A - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 25KA - Số cực: 4P - Có bộ bảo vệ quá dòng cho phép điều chỉnh**3/ MCCB 50A-4P: 4 cái** - Điện áp danh định: 380V - Dòng điện định mức: 50A - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6kA - Số cực: 4P |  |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 4 | Tủ điện lắp trong phòng  |  **1/ Vỏ tủ:** - Kích thước danh định: H400 mm x W300 mm x D200 mm x T1,5 mm - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, ,2 lớp cửa, có khóa. - Loại: lắp âm tường |  |  |  | Cái | 2 |  |  |
| 5 | Máng cáp 150 x 100mm |  - Kích thước danh định: H100 mm x W150 mm x T1,5 mm - Chất liệu: thép mạ kẽm |  |  |  | Mét | 21 |  |  |
| 6 | Dịch vụ kèm theo |  - Đã bao gồm tháo dỡ tủ điện cũ, lắp đặt và hoàn thiện tủ điện mới. |  |  |  | Gói | 1 |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |

* **Yêu cầu khác:**

- Tủ điện đã bao gồm: Đầu nối cáp, chụp nhựa đầu cáp và các vật tư phụ.

 - Máng cáp đã bao gồm: Co, tê, ty treo và các phụ kiện

 - Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc lắp đặt và hoàn thiện.

 - Dây điện và máng cáp trên bản vẽ lấy khối lượng theo đường thẳng. Nhà thầu cân đối khối lượng dự thầu theo đơn giá.

 - Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)