**CÔNG TY: ……………………………………………….**

**ĐỊA CHỈ: …………………………………………………**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………………….**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2

Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số: ……/BVĐHYD-CS2 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên dịch vụ** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (Có VAT)** | **Thành tiền (Có VAT)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Hệ thống thiết bị chụp X-quang**- Model: KXO-30R* Hãng sản xuất: Toshiba
* Nước sản xuất: Nhật Bản
* Năm sản xuất: 1999

Trình trạng hoạt động: đang tạm ngưng. | *-* Vệ sinh tủ điều khiển, làm vệ sinh tất cả các board mạch điện tử.*-* Kiểm tra bộ Inverter: phục hồi hoạt động.*-* Kiểm tra thùng cao thế: thay mới dầu cách điện cao thế, kiểm tra biến thế cao thế, diode cao thế, vệ sinh, sơn mới thùng cao thế.*-* Kiểm tra đầu đèn X-quang: thay mới dầu cách điện cao thế, thay mới gối đầu đèn, ron cao su nhiệt, thay bóng đèn X-quang mới.*-* Sơn sửa bàn, cột, giá phổi.*-* Kiểm tra sửa chữa collimator: thay mới đèn tiêu điểm, vệ sinh kiểm tra họat động board mạch collimator, sơn vỏ collimator.- Cung cấp ray nền mới.- Làm mới bảng điều khiển máy X-quang. (Sơn vỏ, vệ sinh board mạch, thay nút ấn mới.)  | Gói | 01 |  |  |  |
| 2 | **Máy gây mê giúp thở*** Model: Carestatuon 620
* Hãng sản xuất: GE
* Nước sản xuất: Mỹ
* Năm sản xuất: 2018
 | Thay mới bảng mạch Carrier Board CS620 tương thích với máy gây mê giúp thở sau: - Model: Carestatuon 620- Hãng sản xuất: GE- Nước sản xuất: Mỹ- Chức năng : chứa bộ xử lý chính, đồng hồ thời gian thực, bộ nhớ, âm thanh, những thiết bị ngoại vi theo đó, USB, ethernet, giao thức và ID mạng… | Cái | 01 |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |

Điều khoản và điều kiện: …………………….

Báo giá này có hiệu lực từ ngày …../…../2021 đến ngày…../…../2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | Ngày…..tháng….năm 2021**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên đóng dấu) |