**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt** | **Danh mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt trần (3 cánh) | - Công suất: 66 W - Điện áp: 220V/50Hz - Sải cánh: 150 cm - Tốc độ vòng xoay: 5 tốc độ - Màu sắc: trắng - Chiều dài ti: 50 cm – 65 cm - Đảm bảo an toàn: • Dây an toàn • Công tắc an toàn cho động cơ quạt • Cánh quạt được gia cố - Bảo hành: 12 tháng | cái | 46 |  |  |
| 2 | Quạt trần đảo | - Công suất: 55 W - Điện áp: 220V/50Hz - Sải cánh: 40 cm - Nút vặn: 3 tốc độ - Màu sắc: xám - Bảo hành: 24 tháng | cái | 10 |  |  |
| 3 | Bộ giá treo quạt trần | - Vật liệu: thép mạ kẽm V3 - Kích thước: Thanh treo chính/Bát: 2/0.4 mét Thanh giằng/Bát: 1.8/0.2 mét Móc treo (thép tròn D10): 0.4 mét Bao gồm: Bu-long, ốc, vít, tắc-kê đạn nở M12 | bộ | 46 |  |  |
| 4 | Cáp CV 1C x 2.5 mm | - Tiết diện danh nghĩa: 2.5 mm² - Điện trở tối đa: 7.46 Ω/Km - Chiều dày cách điện: 0.76 mm - Đường kính tổng: 3.6 mm - Khối lượng cáp: 3.3kg/100m | mét | 1.283 |  |  |
| 5 | MCB 10A | - Điện áp định mức: 230VAC - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 2P - Dòng cắt: 4.5 kA - Đường cong đặt tính: C - Dòng sản phẩm: Easy9 - Chất liệu: nhựa Urea Resin, đồng - Màu sắc: trắng | cái | 4 |  |  |
| 6 | Timer 24 giờ | - Điện áp hoạt động: 220VAC - 250VAC, 50Hz - Công suất: ≥ 2500W - Chế độ hẹn giờ: 17 lần ON và 17 lần OFF - Thời gian cài đặt tối thiểu: 1 phút - Tích hợp pin dự phòng cho chương trình thời gian | cái | 4 |  |  |
| 7 | Ống ruột gà D20 (40m/cuộn) | Ống ruột gà  - Chiều dài: 40m/cuộn - Đường kính: 20 mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng | cuộn | 10 |  |  |
| 8 | Vật tư phụ | Bao gồm: tắc-kê đạn M10, ốc, bu-long, vít, vòng đệm, lưỡi cắt sắt, mũi khoan sắt, mũi khoan bê tông, sắt V hoặc sắt hộp 3 x 6 cm… | gói | 1 |  |  |
| 9 | Lắp đặt | Hoàn thiện lắp đặt tất cả hàng hóa đã cung cấp: - Khoan bê tông, lắp giá treo quạt - Lắp quạt trần, quạt đảo trần - Kéo dây cấp nguồn cho quạt, lắp đặt thiết bị điện… | hệ | 1 |  |  |
|  | **Tổng cộng đã bao gồm thuế** | | | | |  |

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2022  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |