**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày / /2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **Stt**  | **Danh mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |  **Đơn giá(VND) có VAT**  |  **Thành tiền(VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt trần (3 cánh) | - Công suất: 66 W- Điện áp: 220V/50Hz- Sải cánh: 150 cm- Tốc độ vòng xoay: 5 tốc độ- Màu sắc: trắng- Chiều dài ti: 50 cm – 65 cm- Đảm bảo an toàn:• Dây an toàn• Công tắc an toàn cho động cơ quạt• Cánh quạt được gia cố- Bảo hành: 12 tháng | cái | 46 |  |  |
| 2 | Quạt trần đảo | - Công suất: 55 W- Điện áp: 220V/50Hz- Sải cánh: 40 cm- Nút vặn: 3 tốc độ- Màu sắc: xám- Bảo hành: 24 tháng | cái | 10 |  |  |
| 3 | Bộ giá treo quạt trần  | - Vật liệu: thép mạ kẽm V3- Kích thước:Thanh treo chính/Bát: 2/0.4 métThanh giằng/Bát: 1.8/0.2 métMóc treo (thép tròn D10): 0.4 métBao gồm: Bu-long, ốc, vít, tắc-kê đạn nở M12 | bộ  | 46 |  |  |
| 4 | Cáp CV 1C x 2.5 mm | - Tiết diện danh nghĩa: 2.5 mm²- Điện trở tối đa: 7.46 Ω/Km- Chiều dày cách điện: 0.76 mm- Đường kính tổng: 3.6 mm- Khối lượng cáp: 3.3kg/100m | mét | 1.283 |  |  |
| 5 | MCB 10A | - Điện áp định mức: 230VAC- Dòng điện định mức: 32A- Số cực: 2P- Dòng cắt: 4.5 kA- Đường cong đặt tính: C- Dòng sản phẩm: Easy9- Chất liệu: nhựa Urea Resin, đồng- Màu sắc: trắng | cái | 4 |  |  |
| 6 | Timer 24 giờ | - Điện áp hoạt động: 220VAC - 250VAC, 50Hz- Công suất: ≥ 2500W- Chế độ hẹn giờ: 17 lần ON và 17 lần OFF- Thời gian cài đặt tối thiểu: 1 phút- Tích hợp pin dự phòng cho chương trình thời gian | cái | 4 |  |  |
| 7 | Ống ruột gà D20 (40m/cuộn) | Ống ruột gà - Chiều dài: 40m/cuộn- Đường kính: 20 mm- Chất liệu: PVC- Màu sắc: trắng | cuộn | 10 |  |  |
| 8 | Vật tư phụ | Bao gồm: tắc-kê đạn M10, ốc, bu-long, vít, vòng đệm, lưỡi cắt sắt, mũi khoan sắt, mũi khoan bê tông, sắt V hoặc sắt hộp 3 x 6 cm… | gói | 1 |  |  |
| 9 | Lắp đặt | Hoàn thiện lắp đặt tất cả hàng hóa đã cung cấp:- Khoan bê tông, lắp giá treo quạt- Lắp quạt trần, quạt đảo trần- Kéo dây cấp nguồn cho quạt, lắp đặt thiết bị điện… | hệ | 1 |  |  |
|  | **Tổng cộng đã bao gồm thuế** |  |

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2022**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |