**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……./BVĐHYD-QTTN ngày ……./…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá có VAT (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Dịch vụ bảo trì** |  |  |  |  | |
| 1 | Dịch vụ bảo trì hệ thống máy nén khí | gói | 1 |  |  | |
| 2 | Dịch vụ bảo trì hệ thống máy hút chân không | gói | 1 |  |  | |
| 3 | Dịch vụ bảo trì giàn gắn chai Oxy, CO2, Nitơ | gói | 1 |  |  | |
| 4 | Dịch vụ bảo trì khẩu khí âm tường (Oxy, khí nén 4 bar, khí hút, khí CO2, khí nitơ) | gói | 1 |  |  | |
| 5 | Dịch vụ bảo trì tủ báo động, van chặn | gói | 1 |  |  | |
| **II** | **Dịch vụ thay thế vật tư** |  |  |  |  | |
| **A** | **Máy nén khí** |  |  |  |  | |
| 1 | Linh kiện bảo trì bộ lọc sạch khí SEC 5AH AD4150 (thay thế hằng năm) gồm có:   * Lõi lọc bộ lọc PF * Lõi lọc bộ lọc SUB * Phao xả tự động cho bộ lọc PF, SUB * Bộ giảm thanh | bộ | 2 |  |  | |
| 2 | Lọc khí tại đầu nén khí 29SP2 CB  (thay thế 2500 giờ hoặc 2 năm sử dụng) | cái | 12 |  |  | |
| 3 | Van 1 chiều cụm ống dẫn khí nén  (thay thế 2500 giờ hoặc 2 năm sử dụng) | cái | 6 |  |  | |
| 4 | Linh kiện bảo trì bộ sấy khí SEC 5AH AD4150 (thay thế 2 năm) gồm có:   * Van NO V1/V3 * Van NF R2/R4 * Lõi van C1/C2 * Smart 12 kit (Linh kiện bộ xả nước tự động Beko 12) | bộ | 2 |  |  | |
| 5 | * Dây curoa (thay thế 5000 giờ hoặc 3 năm sử dụng) | dây | 12 |  |  | |
| **B** | **Máy hút chân không** |  |  |  |  | |
| 1 | Bộ linh kiện bảo trì 3000 giờ hoặc 2 năm máy hút Evisa E350.2 gồm có:   * Lọc nhớt * Lõi lọc bộ tách nhớt * Van đầu hút * Bộ gioăng đệm kín * Nhớt chuyên dùng cho máy hút | bộ | 2 |  |  | |
| 2 | Bộ linh kiện bảo trì 12000 giờ gồm có:   * Phớt đầu trục roto * Vòng bạc 2 đầu trục roto * Gioăng đệm kín * Phao hồi lưu nhớt * Cánh gạt đầu bơm hút * Cao su chống rung | bộ | 2 |  |  | |
| **C** | **Khẩu khí âm tường** |  |  |  |  | |
| 1 | Ruột khẩu khí (dùng cho khí Oxy, Air, CO2), 10 cái/gói | gói | 12 |  |  | |
| 2 | Ruột khẩu khí hút, 10 cái/gói | gói | 2 |  |  | |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác** | | | | | |  |

* Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu khác của Bệnh viện theo thư mời chào giá.
* Báo giá này có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày báo giá.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |