**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày …../…../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên danh mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển bảo vệ máy cắt không khí và tải sử dụng điện | * Điều khiển máy cắt không khí để ngắt điện trong các trường hợp sau:

 + Bảo vệ ngắn mạch + Bảo vệ quá tảiTương thích để lắp đặt và điều khiển máy cắt không khí Schneider Masterpact NW32 H1 3200A (sản phẩm tham khảo Micrologic 2.0A) |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Bình ắc quy tại tủ sạc cấp nguồn cho các máy cắt chân không | * Điện áp định mức: 12VDC
* Dung lượng định mức: 75Ah@20Hr

Loại bình: Ắc quy chì kín khí, không bảo dưỡng |  |  | cái | 9 |  |  |
| **Tổng cộng** |  |

* **Yêu cầu khác**
* Hàng hóa mới 100%
* Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Lắp đặt hoàn thiện tất cả các thiết bị vào hệ thống.
* Kiểm tra, đánh giá các chức năng hoạt động của thiết bị vừa được lắp đặt. Đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng.
* Dán tem kiểm định cho máy cắt không khí
* Giao hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
* Khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (nếu cần)
* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)