**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số ……/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh mục** | **Số lượng (cái)** | **Đơn giá (VND** | **Thành tiền (VND) đã bao gồm VAT** | **Mã hàng/ Hãng sản xuất/Xuất xứ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)=(3)\*(4)*** |  |
| 1 | **Ghế băng 3 chỗ trong nhà**   * Kích thước: Rộng 1800 x sâu 715 x cao 790 mm (sai số ±30mm) * Có 3 chỗ ngồi . * Xà ghế (khung dầm): Thép dày ≥1,6mm * Tựa ghế: Thép dày ≥0,9mm * Tay ghế: Ống thép ovan 40x20mm dày ≥ 2mm. * Chân ghế: nhôm đúc. Có ốc tăng chỉnh độ cao thấp/cân bằng ghế và có đế chịu lực chống trơn trượt * Sơn tĩnh điện màu bạc. * Đệm: ván dày ≥10mm, bọc simili màu sắc theo yêu cầu của bệnh viện. Trong đó: * Đệm ngồi: mút dày ≥50mm * Đệm tựa trên: mút dày ≥30mm * Đệm tựa giữa: mút dày ≥60mm * Các cạnh ghế được xử lý không bị gồ ghề, xước cạnh. Đệm được bọc căng phẳng, đảm bảo thẩm mỹ. * Khối lượng tổng của ghế: 44kg (sai số ±2kg) * Kết cấu và kiểu dáng theo file bản vẽ đính kèm * Bảo hành tối thiểu 12 tháng. | 163 |  |  |  |
| 2 | **Ghế băng 2 chỗ trong nhà**   * Kích thước: Rộng 1230 x sâu 715 x cao 790 mm (sai số ±30mm) * Có 2 chỗ ngồi . * Xà ghế (khung dầm): Thép dày ≥1,6mm * Tựa ghế: Thép dày ≥0,9mm * Tay ghế: Ống thép ovan 40x20mm dày ≥ 2mm. * Chân ghế: nhôm đúc. Có ốc tăng chỉnh độ cao thấp/cân bằng ghế và có đế chịu lực chống trơn trượt * Sơn tĩnh điện màu bạc. * Đệm: ván dày ≥10mm, bọc simili màu sắc theo yêu cầu của bệnh viện. Trong đó: * Đệm ngồi: mút dày ≥50mm * Đệm tựa trên: mút dày ≥30mm * Đệm tựa giữa: mút dày ≥60mm * Các cạnh ghế được xử lý không bị gồ ghề, xước cạnh. Đệm được bọc căng phẳng, đảm bảo thẩm mỹ. * Khối lượng tổng của ghế: ≥31kg (sai số ±2kg) * Các cạnh ghế được xử lý lán bóng, không bị gồ ghề, xước cạnh. Đệm được bọc căng phẳng, đảm bảo thẩm mỹ. * Kết cấu và kiểu dáng theo file bản vẽ đính kèm * Bảo hành tối thiểu 12 tháng. | 02 |  |  |  |
| 3 | **Ghế băng ngoài trời:**   * Kích thước: Rộng 1500 x sâu 465 x cao 755mm (sai số ±30mm) * Tay vịn và chân ghế: gang đúc liền khối sơn màu đen. * Nan: Thép mạ kẽm dày ≥1,4mm sơn giả gỗ màu sắc theo yêu cầu, nan bìa 90x30mm, nan trong 60x30mm * Các cạnh ghế được xử lý không bị xước cạnh. * Kết cấu và kiểu dáng theo file bản vẽ đính kèm * Bảo hành tối thiểu 12 tháng. | 31 |  |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng**  **và các chi phí liên quan khác** | | | |  |  |

Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện theo thư mời chào giá.

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2023 đến ngày ….. / ….. /2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2023  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |