**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (có VAT) (VND)** | **Thành tiền có VAT (VND)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây gọi đầu giường | - Mã sản phẩm:74141B1- Có 1 nút gọi- Đèn hiển thị chế độ- Chiều dài dây: 2 mét - 5 mét- Tương thích với hệ thống  |  |  |  | Sợi | 18 |  |  |  |
| 2 | Bộ mặt nạ và bo mạch tiếp nhận dây gọi đầu giường | - Mã sản phẩm:73073D3- Có 1 nút gọi- Đèn hiển thị chế độ- Có 1 jack cắm 7 chân dùng cắm dây gọi đầu giường- Tương thích với hệ thống Ackermann |  |  |  | Bộ | 4 |  |  |  |
| 3 | Mặt nạ phím xác nhận | - Mã sản phẩm: 88882A3N- Nút gọi màu đỏ- Nút hủy màu xanh- Tương thích với hệ thống Ackermann |  |  |  | Cái | 36 |  |  |  |
| 4 | Bo mạch phím xác nhận | - Mã sản phẩm: 73642B3- Có 1 nút gọi khẩn- Có 1 nút xác nhận và hủy cuộc gọi- Âm thanh xác nhận cuộc gọi- Đèn hiển thị chế độ- Tương thích với hệ thống Ackermann |  |  |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 5 | Mặt nạ loa đầu giường | - Mã sản phẩm: 74188A1- Bao gồm loa và micro- Tương thích với hệ thống Ackermann |  |  |  | Bộ | 4 |  |  |  |
| 6 | Bo mạch và dây gọi khẩn toilet | - Mã sản phẩm: 73022A3- Có 1 dây dài tối thiểu 2 mét bằng nhựa PVC- Đèn báo trạng thái- Tương thích với hệ thống Ackermann |  |  |  | Cái | 8 |  |  |  |
| 7 | Bàn trực trung tâm | - Mã sản phẩm: 79CM307- Màn hình hiển thị công nghệ TFT LCD, độ phân giải 1024x600, cảm ứng điện dung đa điểm.- Loa và micro đàm thoại 2 chiều- Bộ xử lý: ≥ Quuad-core 1.2GHz- Bộ nhớ: ≥ 1GB DDR3, ≥ 8 GB flash- Tương thích với hệ thống Ackermann |  |  |  | Bộ | 2 |  |  |  |
| 8 | Chụp đèn và bo mạch đèn hiển thị | - Mã sản phẩm: 72571P1- Hiển thị đèn thông báo tình trạng cuộc gọi. Đèn có 4 màu (trăng, vàng, đỏ, xanh) để phân biệt cuộc gọi- Tương thích với hệ thống Ackermann |  |  |  | Bộ | 8 |  |  |  |
| 9 | Bo mạch quản lý Zone | - Mã sản phẩm: 72700A1- Điện áp: 24 VDC ± 10%- Cho phép quản lý tối đa 64 bàn trực trung tâm- Cho phép kết nối tối đa 250 thiết bị- Đèn hiển thị trạng thái vận hành.- Có 1 tiếp điểm dùng để báo lỗi- Theo dõi hoạt động của tất cả thiết bị thông qua máy tính.- Tương thích với hệ thống Ackermann |  |  |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| **Tổng cộng giá chào hàng hóa đã bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan** |  |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực ….. ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |