|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM  **BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**  Số: ……./BVĐHYD-QTTN  V/v mời chào giá | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2025* |

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp và lắp đặt theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư và lắp đặt cho phòng nhân viên siêu âm tại tầng trệt khu B

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục

3. Thời gian thực hiện công việc: 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước …… giờ, ngày ……/……/2025.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 1, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Võ Thanh Bình Số điện thoại: 0903166170

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Giám đốc (để báo cáo);  - Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);  - Lưu: VT, QTTN (J09-102-dttt) (01). | **TUQ. GIÁM ĐỐC**  **TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ**  **Nguyễn Anh Tuấn** |

**PHỤ LỤC 1. PHẠM VI CUNG CẤP**

*(Đính kèm Công văn số ……./BVĐHYD-QTTN ngày …… tháng …. năm 2025)*

| **STT** | **Danh mục** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cửa nhôm kính | bộ | 1 |
| 2 | Khung nhôm vách kính | m2 | 3,2 |
| 3 | Cửa lùa nhôm kính | bộ | 1 |
| 4 | Trần thạch cao khung nổi | m2 | 12 |
| 5 | Gạch 600 x 600mm | m2 | 15 |
| 6 | Gạch 300 x 600mm | m2 | 13 |
| 7 | Len chân tường | m | 16 |
| 8 | Sơn nước | thùng | 1 |
| 9 | Bột trét tường | bao | 1 |
| 10 | Dịch vụ liên quan | gói | 1 |

**PHỤ LỤC 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT**

*(Đính kèm Công văn số ……./BVĐHYD-QTTN ngày …… tháng …. năm 2025)*

1. **Yêu cầu kỹ thuật chi tiết**

| **STT** | **Danh mục** | **Yêu cầu kỹ thuật** |
| --- | --- | --- |
|  | Cửa nhôm kính | * Kích thước: rộng 0,7 m x cao 2,2 m * Khung nhôm sơn tĩnh điện màu xám, hệ 65 mm, dày 1,4 mm * Kính cường lực 8 mm, màu trắng mờ * Tay nắm gạt màu xám ghi, bản lề nhôm, khóa cửa (tương đương nhãn hiệu Kin Long) |
|  | Khung nhôm vách kính | * Kích thước: rộng 1,6 m x cao 2m * Khung nhôm sơn tĩnh điện màu xám, hệ 55 dày 1,4mm * Kính cường lực 8mm, màu trắng |
|  | Cửa lùa nhôm kính | * Kích thước: rộng 0,7m x cao 1,95m, * Khung nhôm sơn tĩnh điện màu xám, hệ 55 dày 1,4mm * Kính cường lực 8mm, màu trắng * Chốt gạt cửa (tương đương nhãn hiệu Kin Long) |
|  | Trần thạch cao khung nổi | * Trần thạch cao khung nổi dày 9,5 mm, kích thước 600 x 600 mm, bề mặt chấm đen, khung xương sơn tĩnh điện màu trắng có rãnh ở giữa sơn màu đen   (Tương đương nhãn hiệu Vĩnh Tường) |
|  | Gạch 600 x 600mm | * Gạch ép bán khô * Kích thước: 600 x 600 mm * Dày: 10 mm * Độ hút nước: EV ≤ 0,5 % * Lực uốn gãy trung bình: ≥ 1300 N * Độ bền uốn trung bình: ≥ 35 N/mm2 * Độ mài mòn sâu trung bình: ≤ 175 mm3   (Tương đương nhãn hiệu Đồng Tâm) |
|  | Gạch 300 x 600mm | * Gạch ép bán khô * Kích thước: 300 x 600 mm * Dày: 10 mm * Độ hút nước: EV ≤ 0,5 % * Lực uốn gãy trung bình: ≥ 1300 N * Độ bền uốn trung bình: ≥ 35 N/mm2 * Độ mài mòn sâu trung bình: ≤ 175 mm3   (Tương đương nhãn hiệu Viglacera) |
|  | Len chân tường | * Len chân tường cao 100 mm, trùng với màu nền.   (Tương đương nhãn hiệu Đồng Tâm) |
|  | Sơn nước | * Sơn nội thất, bán bóng * Thành phần chính: Acrylic * Định mức: 14-16 m2/lít/lớp * Độ dày khô: 30-40 μm (cho 1 lớp) * 16 lít/thùng * Sơn mịn màng, chống bám bẩn * Chống ẩm mốc * Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác   (Tương đương nhãn hiệu Kova) |
|  | Bột trét tường | * Định mức: 35-40 m2/bao (cho 2 lớp) * 40 kg/bao   (Tương đương nhãn hiệu Kova) |
|  | Dịch vụ liên quan | Nhà thầu hoàn thành tất cả các công việc theo bản vẽ chi tiết đính kèm |

1. **Yêu cầu khác**

* Hàng hóa mới 100%.
* Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
* Giao hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
* Tất cả hàng hóa phải được nhà thầu hoàn thành lắp đặt trong vòng 07 ngày kể từ ngày giao hàng.
* Kiểm tra hàng hóa:
* Kiểm tra tình trạng bên ngoài: Hàng hóa mới 100%, đóng gói đúng quy cách, hàng hóa còn nguyên vẹn, không bị cong vênh trầy xước, ẩm mốc…
* Kiểm tra số lượng, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
* Kiểm tra bằng mắt sau khi nhà thầu hoàn thành công việc lắp đặt. Nếu không đáp ứng yêu cầu trên, nhà thầu phải khắc phục cho đến khi được Bệnh viện nghiệm thu.
* Nhà thầu phải xác nhận hiện trạng xung quanh, nếu trong quá trình thực hiện nhà thầu làm hư hỏng tài sản của Bệnh viện thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm khắc phục và mọi chi phí liên quan.
* Nhân sự thực hiện công việc phải được trang bị đầy đủ dụng cụ và bảo hộ lao động.
* Nhà thầu phải có mặt trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo của Bệnh viện để khắc phục sự cố.
* Nhà thầu phải chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về an ninh, quy định của Bệnh viện, giữ trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện và không được hút thuốc bên trong Bệnh viện. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trong bất cứ sự cố, tai nạn nào liên quan đến quá trình thực hiện và chịu mọi mức phạt theo quy định hiện hành.
* Tác phong làm việc lịch sự, hòa nhã, tuân thủ mọi hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện. Nếu vi phạm, nhân sự đó phải lập tức rời khỏi và không được tiếp tục công việc tại Bệnh viện.

**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh mục mời chào giá** | **Tên hàng hóa** | **Mã hàng** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng có khả năng cung ứng** | **Đơn giá (VND** | **Thành tiền (VND)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** | ***(10)*** | ***(11)=(10)\*(9)*** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác** | | | | | | | | |  |

* Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu khác của Bệnh viện theo thư mời chào giá.
* Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2025 đến ngày ….. / ….. /2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng ….năm 2025  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** |