**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Nhà sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cánh cửa inox kính | - Yêu cầu kỹ thuật của cánh cửa: + Vật liệu khung: inox 304 dày ≥ 1,5mm; + Bên trong khung cánh cửa lót giấy tổ ong có tỷ trọng ≈ 54kg/m3; + Kính cường lực dày 10mm; + Liên kết giữa các khung xương bằng liên kết hàn; + Tất cả các vị trí lắp đặt phụ kiện phải được gia cố bằng tấm thép dày tối thiểu 5mm; + Cấu tạo chi tiết theo bản vẽ đính kèm.- Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đóng cửa tự động lắp trên cánh cửa, gồm: + Vật liệu: hợp kim nhôm; + Lắp đặt phù hợp cho chiều rộng cánh cửa khoảng 1200 mm; + Lắp đặt phù hợp cho trọng lượng cánh ≥ 50 kg; + Góc mở tối đa ≤ 180º; + Có chức năng giữ cửa; + Có thể điều chỉnh tốc độ đóng. |  |  |  | m2 | 491 |  |  |

* **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá;

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại;

- Hàng hóa cung cấp mới 100%;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan (bao gồm vật tư phụ để nhà thầu hoàn thành các dịch vụ):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Mô tả dịch vụ** | **Khối lượng mời thầu** | **Đơn vị tính** | **Địa điểm thực hiện dịch vụ** | **Ngày hoàn thành dịch vụ** |
| 1 | Tháo cánh cửa cũ và lắp đặt cánh cửa inox kính mới | 491 | m2 | 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM | Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao |

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt phụ kiện do Chủ đầu tư cung cấp (bản lề, thân khóa, ruột khóa, chốt âm), trừ thiết bị đóng cửa tự động (tay co thủy lực) sẽ do Nhà thầu cung cấp và lắp đặt;

- Nhà thầu thực hiện theo bản vẽ chi tiết vị trí đính kèm kết hợp khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển các vật tư hư hỏng bị thay thế, cánh cửa cũ được tháo ra khỏi khuôn viên của Chủ đầu tư và mang đổ bỏ đúng nơi quy định;

- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày … tháng …. năm 2024**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)